Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Nastavenie režimu snímania statických záberov > Aperture Priority Shooting

## Aperture Priority Shooting

Môžete manuálne nastaviť množstvo svetla, ktoré bude prechádzať cez objektív.

1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Aperture Priority Shooting).

1. Stlačte otočný ovládač.

1. Otočením otočného ovládača zvoľte požadovanú clonu (hodnotu F).

Môžete zvoliť clonu (hodnotu F) od F 2.8 do F 8.0.
Rýchlosť uzávierky sa autoamticky nastaví od 1/2000 do 8 sekúnd.
Nastavenie hodnoty EV alebo ISO môžete vykonať pomocou otočného ovládača.

1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Poznámky

- Ak sa po vykonaní požadovaných nastavení nedosiahne správna expozícia, po stlačení tlačidla spúšte do polovice budú na displeji blikať indikátory hodnôt nastavení. Môžete snímať aj za týchto podmienok, ale odporúčame, aby ste znovu vykonali nastavenie hodnôt blesku.

- Niektoré funkcie alebo položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Funkcie nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“ [Detaily] a v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

Informácie o priorite clony
Čím je clona (hodnota F) nižšia, tým širší je otvor, ktorý umožňuje prechod svetla. Hĺbka ostrosti sa znižuje, pričom všetko okrem objektov v rámci úzkeho rozsahu vzdialenosti bude rozostrené. Toto nastavenie je vhodné pre snímanie portrétov, atď.
Čím je clona (hodnota F) vyššia, tým menší je otvor, ktorý umožňuje prechod svetla. Objekty relatívne blízko aj ďaleko od objektívu sa budú na zábere javiť ostré. Toto nastavenie je vhodné pre snímanie krajín, atď.
Späť na začiatok