Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Movie Quality/Movie Size

## Movie Quality/Movie Size

Čím je rozlíšenie obrazu videozáznamu vyššie, tým vyššia bude aj kvalita obrazu. Čím sa použije vyšší počet dát za sekundu (priemerná prenosová rýchlosť), tým bude kvalita záberu vyššia.
Záznamový formát videozáznamu zvoľte stlačením MENU (Settings) (Shooting Settings) [Movie format] v režime snímania. [Detaily]
Ak [Movie format] je [AVCHD 60i/60p] (pre zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo [AVCHD 50i/50p] (pre zariadenia kompatibilné s 1080 50i), zvoľte veľkosť videozáznamu z [Movie Quality]. Ak [Movie format] je [MP4], zvoľte z [Movie Size].

#### Kvalita videozáznamu (záznamový formát: [AVCHD 60i/60p] (pre zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo [AVCHD 50i/50p] (pre zariadenia kompatibilné s 1080 50i))

1. MENU [Movie Quality] požadovaný režim

Videozáznamy nasnímané v tomto formáte sa zaznamenajú vo formáte AVCHD, pri približne 60 polsnímkach za sekundu (pre zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo 50 polsnímkach za sekundu (pre zariadenia kompatibilné s 1080 50i), v režime prekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital.
Inak sa videozáznamy nasnímané v tomto formáte zaznamenajú vo formáte AVCHD pri približne 60 polsnímkach za sekundu (pre zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo 50 polsnímkach za sekundu (pre zariadenia kompatibilné s 1080 50i), v režime progresívneho neprekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital.

| Kvalita videozáznamu | Priemerná prenosová rýchlosť | Popis
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mb/s | Snímanie s najvyššou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (60p/50p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Snímanie s najvyššou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (60i/50i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Sníma sa pri vysokej kvalite záberov s rozlíšením 1920 × 1080 (60i/50i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Sníma sa pri štandardnej kvalite záberov s rozlíšením 1440×1080 (60i/50i)

#### Veľkosť záberu videozáznamu (záznamový formát: MP4)

1. MENU [Movie Size] požadovaná veľkosť

Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa zaznamenávajú vo formáte MPEG-4, pri približne 30 snímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 25 snímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime progresívneho neprekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte AAC, vo formáte mp4.

| Veľkosť záberu pre videozáznam | Priemerná prenosová rýchlosť | Popis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením 1440 × 1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením 1280 × 720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením VGA

Poznámky

- Záber telefoto sa vytvorí po zvolení veľkosti záberu [MP4 3M].

- Videozáznamy nasnímane s obrazovou kvalitou nastavenou na [AVC HD 28M (PS)] sa nedajú uložiť na disk s rovnakou kvalitou. Pred uložením na disk skonvertujte obraz pomocou „PMB“.
  DVD ani AVCHD disky sa nedajú vytvoriť z videozáznamov nasnímaných s kvalitou [AVC HD 24M (FX)]. Videozáznamy v kvalite [AVC HD 24M (FX)] uložte na Blu-ray disky.

Späť na začiatok