Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Prezeranie > Vymazanie záberov > Tlačidlo mazania

## Tlačidlo mazania

Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery.
Zábery môžete vymazať aj pomocou tlačidla MENU. [Detaily]

1. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.

1. Tlačidlo / (Vymazať) požadovaný režim na ovládacom tlačidle

All Images on This Date All in This Folder All AVCHD view files | Vymažú sa naraz všetky zábery zo zvoleného rozsahu dátumov alebo z daného priečinka, alebo všetky videozáznamy vo formáte [AVCHD view]. Stlačte [OK] po kroku 2.
Multiple Images | Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov. Po kroku 2 postupujte nasledovne. Zvoľte záber a potom stlačte . K zvolenému záberu sa priradí značka . Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude možné vymazať žiadne ďalšie zábery. Ak chcete značku odstrániť, znova zvoľte záber so značkou . MENU [OK]
This Image | Vymaže sa práve zobrazený záber.
All Imgs in This Burst Group | Vymažú sa naraz všetky zábery v zvolenej sekvenčnej skupine. Stlačte [OK] po kroku 2.
All but This Image | Vymažú sa naraz všetky zábery v zvolenej sekvenčnej skupine okrem záberu zvoleného v režime zobrazenia sekvenčnej skupiny. Stlačte [OK] po kroku 2.
Cancel | Zrušenie vymazania.

Pri výbere záberov môžete prepínať medzi indexovým režimom a režimom samostatného záberu
Otočením ovládača W/T (zoom) do polohy T () v režime miniatúrnych náhľadov sa vrátite do režimu zobrazenia samostatného záberu a otočením tohto ovládača do polohy W () v režime zobrazenia samostatného záberu sa vrátite do režimu miniatúrnych náhľadov.

- Medzi režimom miniatúrnych náhľadov a režimom zobrazenia samostatného záberu môžete prepínať v [Protect], [Send by TransferJet] alebo [Print (DPOF)].

Poznámky

- V režime jednoduchého snímania (Easy) si môžete zvoliť [1 image] alebo [All].

- Keď sa na snímanie záberov použije vnútorná pamäť, [View Mode] sa nastaví na [Folder View].

- Videozáznamy vo formáte [AVCHD view] sú videozáznamy nasnímané s formátom [Movie format] nastaveným na AVCHD 60i/60p (pre zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo AVCHD 50i/50p (pre zariadenia kompatibilné s 1080 50i).

Súvisiaca téma
Delete
Späť na začiatok