Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Pred používaním > Popis jednotlivých častí a zoznam ikon zobrazených na displeji > Zoznam ikon zobrazených na displeji

## Zoznam ikon zobrazených na displeji

Zoznam ikon režimov snímania
Zoznam ikon režimov prezerania
Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Zobrazenie displeja sa dá zmeniť pomocou (Display Setting) na ovládacom tlačidle.

### Zoznam ikon režimov snímania

Zobrazenie | Význam
| Zostatkový stav akumulátora
| Upozornenie na takmer vybitý akumulátor
| Veľkosť záberu/Veľkosť panoramatického záberu/Kvalita
9 | Počet záberov, ktoré je možné nasnímať (režim dvojitého snímania)
| Režim vyvolania obsahu pamäte
| Výber scény
| Režim snímania
| Ikona rozpoznania scény
| Vyváženie bielej farby
| Posuv vyváženia bielej farby
| Upozornenie na vibrácie
| Režim merania
| Zabránenie žmurknutiu
| Rozpoznanie scény
| Ikona prekrytia pre automatický nadradený režim
| Interval sekvenčného snímania
| Snímanie s gradáciou expozície
| Nastavenie gradácie expozície
| Režim farieb
| Sýtosť farieb
| Kontrast
| Ostrosť
| Filter ND (vnútorný filter ND)
| Potlačenie šumu
| Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
1.4 | Stupnica zoomu

Zobrazenie | Význam
| Aretácia AE/AF
ISO400 | Číslo ISO
| Funkcia NR pomalej uzávierky
125 | Rýchlosť uzávierky
F3.5 | Hodnota clony
| Filter ND
+2.0EV | Hodnota expozície
| Aretácia automatickej expozície
| Indikátor zameriavacieho rámčeka AF zóny
| Manuálne zaostrovanie
| Indikátor zaostrenia

Zobrazenie | Význam
| Priečinok pre ukladanie záznamov
96 | Počet voľných záberov
| Zápis do vyrovnávacej pamäte
CAPTURE | Zachytenie
100Min | Zostávajúci čas záznamu
| Záznamové médium (pamäťová karta, vnútorná pamäť)
| Zobrazenie režimu Eye-Fi
| Výstražný indikátor týkajúci sa snímania statických záberov
| Smer (len DSC-HX100V)
| Stav triangulácie GPS (len DSC-HX100V)
| Režim blesku
| Úroveň blesku
C:32:00 | Samodiagnostické zobrazenie
| AF iluminátor
| Redukcia efektu červených očí
| Efekt rozostrenia pozadia
| Nabíjanie blesku

Zobrazenie | Význam
| Prepínač EVF/LCD
| Samospúšť
| Rozpoznanie tváre
| Cieľové miesto (len DSC-HX100)
| Efekt mäkšieho podania pleti
| Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
| Upozornenie na prehrievanie
| Dátum zápisu
| Potlačenie šumu vetra
| Zameriavací rámček AF zóny
| Zameriavací krížik pre bodové meranie
| Histogram
REC Standby | Snímanie videozáznamov/Pohotovostný režim videozáznamov
0:12 | Čas záznamu (m:s)

### Zoznam ikon režimov prezerania

Zobrazenie | Význam
| Zostatkový stav akumulátora
| Upozornenie na takmer vybitý akumulátor
| Veľkosť záberu/Veľkosť panoramatického záberu/Kvalita
| Režim prezerania
| Nastavenia funkcie TransferJet
| 3D zábery
| Sekvenčné zábery
| Hlavný záber v sekvenčnej skupine
| Ochrana
| Poradie tlače (DPOF)
| Zoom počas prehrávania

Zobrazenie | Význam
101-0012 | Číslo priečinka-súboru
2011 1-1 9:30 AM | Zaznamenaný dátum/čas na prehrávanom zábere

Zobrazenie | Význam
| Priečinok pre prehrávanie
12/12 | Číslo záberu/Počet záberov nasnímaných v rámci zvoleného rozsahu dátumov, priečinku
| Prehrávané médium (pamäťová karta, vnútorná pamäť)
| Zobrazenie režimu Eye-Fi
| Režim blesku
| Režim merania
| Vyváženie bielej farby
C:32:00 | Samodiagnostické zobrazenie
ISO400 | Číslo ISO

Zobrazenie | Význam
500 | Rýchlosť uzávierky
+2.0EV | Hodnota expozície
| Filter ND
F3.5 | Hodnota clony
| Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
| Upozornenie na prehrievanie
| Prehrávanie
| Prehrávanie s premenlivou rýchlosťou
| Lišta prehrávania
00:00:12 | Počítadlo
| Smer
| Prepínač EVF/LCD
| Informácie týkajúce sa GPS
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Zobrazenie zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky
| Histogram sa zobrazí po vypnutí zobrazenia histogramu.
| Hlasitosť

Späť na začiatok