Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Manuell skärpekontroll

## Manuell skärpekontroll

När man trycker på FOCUS-knappen i det manuella skärpeinställningsläget förstoras bilden ungefär 7 gånger på skärmen så att det går att kontrollera skärpan.

1. Ställ in zoom/fokus-omkopplaren på MF.

1. Tryck på FOCUS-knappen för att förstora bilden.

Varje gång man trycker på FOCUS-knappen ändras förstoringen på följande sätt:
Full visning Ca. ×7 Full visning

1. Kontrollera skärpan och justera efter behov.

1. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Den manuella skärpekontrollen frigörs när avtryckaren trycks ner halvvägs.
Observera

- Slutartiden och exponeringsvärdet går inte att ändra medan manuell skärpekontroll pågår. Precis före tagningen mäts ljuset en gång till och exponeringen ställs in.

- Bilden visas med rätt ljusstyrka oavsett den inställda exponeringen. Exponeringskompensationen avspeglas inte i bilden som visas, men väl i bilden som lagras.

- Det går att ta bilder genom att trycka på avtryckaren även medan bilden visas förstorad på skärmen, men kameran lagrar hela bilden.

- Ansiktsavkänningsfunktionen och leendeavkänningsfunktionen går inte att använda.

Tillbaka till överst