Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget för stillbilder > Autoprogram

## Autoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoprogram).

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Observera

- Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

### Programflyttning

Det går att ändra kombinationen av bländare och slutartid utan att ändra exponeringen när blixten är inställd på [Av].

1. Tryck på inställningsratten.

1. Vrid på inställningsratten.

”” på skärmen ändras till ”” och tagningsläget ändras till programflyttning.

1. Vrid på inställningsratten för att välja en kombination av bländare (F-värde) och slutartid.

EV- eller ISO-inställningen går att ställa in med inställningsratten.

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

För att avbryta programflyttningen vrider man på inställningsratten så att indikeringen återgår till ””.
Observera

- Det går inte att ändra bländar- och slutartidskombinationen när avtryckaren hålls halvvägs nedtryckt.

- Det kan hända att programflyttning inte går att använda beroende på ljusstyrkan i tagningsmiljön.

- Ställ in lägesomkopplaren på något annat än ”” eller stäng av kameran för att nollställa dina inställningar.

- När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren och slutartiden, medan flyttningen bibehålls.

- När blixtläget ändras avbryts programflyttningen.

Se även
Hur man använder inställningsratten
Tillbaka till överst