Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget för stillbilder > Lista över lägesomkopplarens funktioner

## Lista över lägesomkopplarens funktioner

Ställ in lägesomkopplaren på önskat funktionsläge.

(Intelligent autojustering) | Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
(Bättre autojustering) | Används för att ta stillbilder med högre kvalitet än i det intelligenta autojusteringsläget.
(Autoprogram) | Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländaren (F-värdet)). Det går även att välja olika inställningar på menyn.
(Tagning med slutartidsprioritet) | Används för att ta bilder med slutartiden manuellt inställd.
(Tagning med bländarprioritet) | Används för att ta bilder med bländaren manuellt inställd.
(Manuell exponering) | Används för att ta bilder med exponeringen manuellt inställd. (Det går att justera såväl slutartiden som bländaren (F-värdet)).
(Minnesåterhämtning) | Används för att ta bilder med inställningar och värden som används ofta förlagrade i minnet.
(iPanorering) | Används för att ta en panoramabild genom att sammanställa en serie bilder.
(Filmläge) | Används för att göra inställningar för filminspelning.
(3D-tagning) | Används för att ta 3D-bilder genom att sammanställa en serie bilder.
(Scenval) | Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

Se även
Intelligent autojustering
Bättre autojustering
Autoprogram
Tagning med slutartidsprioritet
Tagning med bländarprioritet
Manuell exponering
Minnesåterhämtning
Intelligent panorering
Inspelning av filmer
3D-tagning
Scenval
Tillbaka till överst