Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget för stillbilder > Tagning med bländarprioritet

## Tagning med bländarprioritet

Det går att ställa in hur mycket ljus som objektivet ska släppa in för hand.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Tagning med bländarprioritet).

1. Tryck på inställningsratten.

1. Vrid på inställningsratten för att välja bländare (F-värde).

Bländaren går att ställa in från F 2.8 till F 8.0.
Slutartiden ställs automatiskt in från 1/2000 sekund till 8 sekunder.
EV- eller ISO-inställningen går att ställa in med inställningsratten.

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Observera

- Om det inte går att få rätt exponering med de inställningar du har gjort blinkar indikatorerna för inställningsvärdena på skärmen när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går visserligen att ta bilder även i det läget, men vi rekommenderar att du justerar om de blinkande inställningarna.

- Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Angånde bländarprioritet
Ju större bländare (mindre F-värde), desto större blir hålet som ljuset släpps in igenom. Det gör att skärpedjupet minskar, så att allt utom motiv inom ett snävt avståndsområde blir oskarpt. Detta passar bra för porträtt, osv.
Ju mindre bländare (högre F-värde), desto mindre blir hålet som ljuset släpps in igenom. Både motiv relativt nära och motiv långt bort från kameran blir skarpa. Detta passar bra för landskapsbilder, osv.
Tillbaka till överst