Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Manuell skärpeinställning

## Manuell skärpeinställning

Med hjälp av den manuella ringen går det att ställa in skärpan för hand.

1. Ställ in zoom/fokus-omkopplaren på MF.

1. Vrid på den manuella ringen.

A: För att ställa in skärpan på bakgrunden
B: För att ställa in skärpan på förgrunden

- Om man trycker på FOCUS-knappen när man ställer in skärpan förstoras bilden på skärmen ungefär 7 gånger, vilket gör det lättare att ställa in skärpan.

Observera

- Om skärpan ställs in på ett väldigt kort avstånd kan det hända att damm eller fingeravtryck på linsen kommer med i bilden. Torka rent objektivet med en mjuk duk eller liknande.

- Avståndsområdet som det går att ställa in skärpan på varierar med zoomförstoringen.

- Om man byter skärpeinställningsmetod nollställs den manuellt inställda skärpan.

- Avståndsinformationen som visas i det manuella skärpeinställningsläget är bara ungefärlig. Om man riktar objektivet uppåt eller nedåt ökar felmarginalen.

- När man använder tagningslägen eller inställningar som inte tillåter att skärpan ställs in med hjälp av den manuella ringen, ändras skärpeinställningsläget automatiskt till (Multi-AF), även om zoom/fokus-omkopplaren är inställd på MF, och tänds på skärmen.

- Det går inte att ställa in skärpan med hjälp av den manuella ringen i följande fall:

- När självutlösaren är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]

- När leendeavkänningsfunktionen är [På]

- Det kan hända att somliga funktioner inte går att använda beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Se även
Manuell skärpekontroll
Tillbaka till överst