Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Braket Ayarları

## Braket Ayarları

[Seri Çekim Ayarları] [Braket] seçeneğine ayarlandığı zaman çekim tipini ayarlayabilirsiniz. Braket çekimi modunda, değişik ayarlarla 3 görüntüden oluşan bir seri kaydedebilirsiniz. Daha sonra en uygun görüntüyü seçebilirsiniz.

1. MENU (Braket Ayarları) istenilen mod

| (EXP±0.3) | Pozlamayı aşağıdaki sırayla değiştirerek 3 görüntülü bir seri kaydeder: standart, parlak ve karanlık. Braket adım değeri büyüdükçe, pozlama değerindeki değişim de büyür.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Beyaz Dengesi) | Beyaz dengesini aşağıdaki sırayla değiştirerek 3 görüntülü bir seri kaydeder: mevcut renk tonu, maviye doğru ve kırmızıya doğru. [Beyaz Dengesi] ayarı [Otomatik] seçeneğinden farklıysa renk tonu seçilmiş olan beyaz dengesi ayarına göre değişir.

Notlar

- Mod kadranı (Sahne Seçimi) sekmesine ayarlı olduğu zaman, [Beyaz Dengesi] özelliğini seçemezsiniz.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön