Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Fotoğraf çekim modunu ayarlama > Manuel Pozlandırmalı Çekim

## Manuel Pozlandırmalı Çekim

Örtücü hızını ve diyafram açıklığı değerini elle ayarlayarak istediğiniz pozlamayla çekim yapabilirsiniz.

1. Mod kadranını (Manuel Pozlandırmalı Çekim) seçeneğine ayarlayın.

1. “Jog dial”a basarak örtücü hızını, diyafram açıklığını (F değerini) veya ISO hızını seçin.

- “Jog dial” a her bastığınızda, ayarlanacak öğe değişir.

- Odağı ayarlarken, önce (Esnek Nokta AF) ayarı için odak düğmesini kullanın veya zum/odak düğmesini MF’ye ayarlayın ve elle ayar halkasını döndürerek odağı ayarlayın.

1. Örtücü hızını ve diyafram açıklığını (F değerini) “jog dial”ı kullanarak seçin.

Jog dial | Özellik
| Hareketli öğeler
| Örtücü hızı, diyafram açıklığı (F değeri) veya ISO hızı ayarları

1. Fotoğrafı çekmek için deklanşöre basın.

Örtücü hızını ve diyafram açıklığını (F değerini) ayarlama
Değerler ve fotoğraf makinesine göre doğru olan pozlama arasındaki fark ekranda bir EV değeri olarak gözükür.
A: Örtücü hızı değeri
B: Diyafram açıklığı değeri
C: EV

- 0EV fotoğraf makinesine göre en uygun olan değerdir.

- Örtücü hızı bir saniye veya daha yavaş olduğu zaman, örtücü hızı [˝] ile, örneğin [1˝] şeklinde gösterilir.

- Örtücü hızını daha yavaşa ayarladığınız zaman, titreşim etkilerini önlemek için bir tripod kullanılması tavsiye edilir.

- Örtücü hızı belli bir hızın altına düşünce, görüntü gürültüsünü azaltmak için NR yavaş örtücü işlevi otomatik olarak devreye girer ve ekranda gözükür.

- Düşük örtücü hızları seçerseniz verilerin işlenmesi zaman alır.

Notlar

- Manuel Pozlamayla Çekim modunda [ISO] için [Otomatik] seçilemez.

- Sizin ayarlarınızla doğru pozlama elde edilmezse deklanşöre yarıya kadar basılınca ekrandaki ayar değeri göstergeleri yanıp söner. Bu durumda çekim yapabilirsiniz ama pozlamanın yeniden ayarlanması önerilir.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

İlgili Konu
ISO
EV
Oto fokus
Elle Odak
En üste geri dön