Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > EV

## EV

Pozlamayı elle –2,0 EV ila +2,0 EV aralığında 1/3 EV adımlarıyla ayarlayabilirsiniz.

1. EV ayarını seçmek için “jog dial”a basın.

1. İstenilen EV ayarını seçmek için “jog dial”ı döndürün.

Görüntülerin daha iyi görünmesi için pozlama ayarlaması
A: Aşırı pozlama (çok fazla ışık)
B: Doğru pozlama
C: Yetersiz pozlama (çok az ışık)
Notlar

- Eğer bir öznenin fotoğrafını aşırı aydınlık veya karanlık bir ortamda çekiyorsanız veya flaşı kullanıyorsanız, pozlama ayarlaması etkili olmayabilir.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler”. [Ayrıntılar]

İlgili Konu
“Jog dial”ın kullanımı
En üste geri dön