Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > ISO

## ISO

Fotoğraf makinesi Manuel Pozlamayla Çekim, Otomatik Program veya Sahne Seçiminde (Gelişmiş Spor Çekimi) seçeneğine ayarlandığında ışık hassasiyetini ayarlar. Manuel Pozlamayla Çekim Modunda hassasiyeti kontrol düğmesini kullanarak ayarlayın.

1. ISO hassasiyetini seçmek için “jog dial”a basın.

1. İstediğiniz değeri seçmek için “jog dial”ı döndürün.

| (Otomatik) | ISO hassasiyetini otomatik olarak ayarlar.
| ///// | ISO hassasiyetini arttırarak (daha büyük bir sayı seçin) karanlık yerlerde veya hareketli öznelerde görüntü bulanıklığını azaltabilirsiniz.

Yukarıdaki tabloda verilen ISO değeri temsili değerdir.
“Jog dial”ın döndürülmesi ISO hassasiyetini aşağıdaki gibi 1/3’lük adımlarla arttırır veya azaltır:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
ISO Hassasiyetini (Tavsiye Edilen Pozlama İndeksi) Ayarlama
ISO hassasiyeti ışık alan bir görüntü sensörü içeren kayıt ortamı için bir hız derecelendirmesidir. Pozlama aynı olduğunda bile, ISO hassasiyetine bağlı olarak görüntüler farklı olabilir.
Yüksek ISO hassasiyeti
Bulanıklığı gidermek için deklanşör hızını arttırarak, karanlık yerlerde bile parlak bir görüntü kaydeder.
Ancak, bu görüntü gürültülü olma eğilimindedir.
Düşük ISO hassasiyeti
Daha yumuşak bir görüntü kaydeder.
Ancak, pozlama yetersiz olduğu zaman, görüntü daha karanlık çıkabilir.
Bulanıklaşmayı önleme ipuçları
Fotoğraf makineniz hareketsiz kalsa bile, pozlama sırasında özne hareket eder ve deklanşöre basıldığı zaman görüntü bulanık yakalanır. Fotoğraf makinesi titremesi otomatik olarak düşer ancak işlev, özne bulanıklığını etkin olarak düşüremez. Özne bulanıklığı az ışık veya yavaş deklanşör hızı koşullarında sıkça ortaya çıkar.
Bu durumda, aşağıdaki tavsiyeleri aklınızda tutarak çekim yapın.

- Deklanşör hızını arttırmak için daha yüksek bir ISO hassasiyeti seçin.

- Sahne Seçiminde (Yüksek Hassasiyet) modunu seçin.

Notlar

- Fotoğraf makinesi Manuel Pozlamayla Çekim moduna ayarlı olduğu zaman [Otomatik] seçeneğini seçemezsiniz. [ISO 100] varsayılan ayardır.

- Çekim modu seri çekime veya braket çekimine ayarlı olduğu zaman sadece [ISO AUTO], [ISO 100] ila [ISO 800] arasından çekim yapabilirsiniz.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler”. [Ayrıntılar]

İlgili Konu
“Jog dial”ın kullanımı
En üste geri dön