Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Fotoğraf çekim modunu ayarlama > Program Otomatik

## Program Otomatik

Otomatik olarak ayarlanan pozlamayla (hem deklanşör hızı hem de diyafram açıklığı) çekim yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca menüyü kullanarak çeşitli ayarları da seçebilirsiniz.

1. Mod kadranını (Program Otomatik) seçeneğine ayarlayın.

1. Deklanşörle çekim yapın.

Not

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

### Program değiştirme

Flaş [Kapalı] seçeneğine ayarlıyken pozlamayı sabit tutarak diyafram açıklığı (F) değeri ve örtücü hızı kombinasyonunu değiştirebilirsiniz.

1. “Jog dial”a basın.

1. “Jog dial”ı döndürün.

Ekrandaki “” simgesi “ ” olarak değişir ve çekim modu program değiştirme olur.

1. Diyafram açıklığı (F) değeri ve örtücü hızı kombinasyonunu seçmek için “jog dial”ı döndürün.

“Jog dial” ile EV veya ISO ayarı yapabilirsiniz.

1. Deklanşörle çekim yapın.

Program değiştirmeyi iptal etmek için, “jog dial”ı döndürerek işaretin “” ye dönmesini sağlayın.
Notlar

- Deklanşör yarıya kadar basılıyken diyafram açıklığı değeri ve örtücü hızı kombinasyonunu değiştiremezsiniz.

- Ortamın parlaklığına göre, program değiştirme kullanılamayabilir.

- Yapmış olduğunuz ayarı iptal etmek için mod kadranını “” dışında bir seçeneğe ayarlayın veya gücü kapatın.

- Parlaklık değiştiği zaman, diyafram açıklığı (F) değeri ve örtücü hızı da değişme miktarı korunurken değişir.

- Flaş modu ayarı değiştiği zaman, program değiştirme iptal edilir.

İlgili Konu
“Jog dial”ın kullanımı
En üste geri dön