Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > ISO

## ISO

Регулювання світлочутливості в режимах регулювання експозиції вручну, автоматичного налаштування за програмою або (Розшир. зйом. спорт. подій) в режимі вибору сцени. Дає змогу виконати налаштування чутливості за допомогою кнопки керування в режимі налаштування експозиції вручну.

1. Щоб вибрати значення чутливості ISO, натискайте поворотний перемикач.

1. Щоб вибрати потрібне значення, повертайте поворотний перемикач.

| (Авто) | Здійснюється автоматичне налаштування чутливості ISO.
| ///// | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або у темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки збільшенню чутливості ISO (встановіть більше значення).

Значення ISO у таблиці вище є характерним.
Повертаючи поворотний перемикач, ви збільшуєте або зменшуєте чутливість ISO із кроком 1/3 таким чином:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Регулювання чутливості ISO (рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO – це швидкість записуючого пристрою з датчиком зображення, який поглинає світло. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості виконується запис яскравого зображення навіть під час зйомки у темряві.
Однак зображення у такому випадку може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Виконується запис чіткішого зображення.
Однак, якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти дещо темним.
Поради щодо запобігання виникненню розмитості
Навіть якщо фотоапарат надійно зафіксовано, але об’єкт зйомки під час експозиції рухається, знімок вийде розмитим. Тремтіння фотоапарата зменшується автоматично, однак ця функція не зменшує розмитість об’єкта. Ефект розмитості зображення часто виникає за умов тьмяного освітлення або довгої витримки.
У такому випадку здійснюйте зйомку, беручи до уваги викладені нижче поради.

- Виберіть значення вищої чутливості ISO, щоб зменшити витримку шторки.

- Виберіть режим (Висока чутливість) у меню вибору сцени.

Примітки

- В режимі налаштування експозиції вручну неможливо вибрати параметр [Авто]. [ISO 100] – налаштування за замовчуванням.

- У режимі пакетної зйомки або режимі пакетної зйомки із зміною експозиції можна вибрати лише значення [ISO AUTO], [ISO 100]- [ISO 800].

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції будуть недоступними. Детальніше читайте в розділі «Функції, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
Використання поворотного перемикача
Нагору