Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Інтервал серійної зйомки

## Інтервал серійної зйомки

Вибір кількості зображень, знятих за секунду в режимі пакетної зйомки.

1. MENU (Інтервал серійної зйомки) потрібний режим

| (Висока) | Виконується зйомка до 10 зображень за секунду.
| (Низькошвидкісна) | Виконується зйомка до 2 зображень за секунду.

Примітка

- За умов довгої витримки кількість кадрів, знятих за секунду, може бути меншою.

Пов’язані розділи
Серія/брекетинг
Нагору