Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Ручний фокус

## Ручний фокус

Для фокусування вручну можна використовувати кільце ручного керування.

1. Встановіть перемикач масштабу/фокуса у положення MF.

1. Поверніть кільце ручного керування.

A: Фокус на задній план
B: Фокус на передній план

- Якщо під час встановлення фокуса натиснути кнопку FOCUS, зображення збільшиться приблизно у 7 разів, що спрощує процес фокусування.

Примітки

- Якщо встановлено дуже малу відстань фокусування, на зображені може бути видно пил або відбитки пальців, що були на об’єктиві. Протріть об’єктив м’якою ганчіркою тощо.

- Діапазон фокусування обмежується шкалою масштабування.

- У випадку зміни методу фокусування налаштовані значення ручного фокусування буде скинуто.

- Інформація щодо встановлення відстані у режимі налаштування фокуса вручну є приблизною. У разі скерування об’єктива вниз або вверх похибка зростає.

- Якщо використовувати режими зйомки або налаштування, які не дають змоги встановлювати фокус за допомогою кільця ручного керування, режим фокусування буде автоматично встановлено в положення (Мульти AF), навіть якщо перемикач масштабу/фокуса встановлено у положення MF, а на екрані відображається індикація .

- Кільце ручного керування не можна використовувати для фокусування за таких умов:

- якщо для автоспуску встановлено режим [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини];

- якщо для функції спуску в момент посмішки встановлено значення [Увімк.].

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції будуть недоступними. Детальніше читайте в розділі «Функції, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
Перевірка ручного фокусування
Нагору