Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Зйомка з ручн. експоз.

## Зйомка з ручн. експоз.

Можна знімати зображення із вибраною експозицією, вручну налаштувавши витримку і значення діафрагми.

1. Встановіть диск перемикання режимів у положення (Зйомка з ручн. експоз.).

1. За допомогою поворотного перемикача виберіть величину витримки, діафрагми (значення F) та чутливості ISO.

- Щоразу після натиснення поворотного перемикача змінюватиметься пункт, який слід встановити.

- Перш ніж встановити фокус, за допомогою кнопки фокусування встановіть налаштування (Центро-зважений автофок.), або встановіть перемикач масштабу/фокуса у режим ручного фокусування і поверніть кільце ручного керування, щоб встановити фокус.

1. За допомогою поворотного перемикача виберіть значення витримки і діафрагми (значення F).

Поворотний перемикач | Функція
| Рухомі елементи
| Налаштування витримки, діафрагми (значення F) або чутливості ISO

1. Натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок.

Налаштування витримки і діафрагми (значення F)
Різниця між налаштуваннями і належною експозицією, визначеною фотоапаратом, відображається на екрані як значення EV.
A: Значення витримки
B: Значення діафрагми
C EV

- 0EV – значення, визначене фотоапаратом як найбільш підхоже.

- Якщо витримка становить одну секунду чи більше, вона позначається як [˝], наприклад [1˝].

- Якщо витримка довга, рекомендовано використовувати штатив для уникнення ефекту вібрації.

- Коли витримка стає довшою за певне значення, з метою зменшення шумів зображення автоматично вмикається функція довгої витримки зі зменшенням шумів, і на екрані з’являється позначка .

- У разі вибору довгої витримки для обробки даних потрібно більше часу.

Примітки

- У режимі зйомки з налаштуванням експозиції вручну значення [Авто] для пункту [ISO] вибрати неможливо.

- Якщо за вибраних налаштувань не вдається отримати належну експозицію, коли кнопку спуску натиснути до половини, індикатори налаштувань на екрані миготітимуть. За таких умов зйомку можна виконувати, але рекомендовано змінити експозицію.

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
ISO
EV
Автофокусування
Ручний фокус
Нагору