Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налаштування > Яскравість екрану

## Яскравість екрану

Можна встановити рівень яскравості РК екрана від 1 до 5. У міру зростання числа яскравість РК екрана зростає.
У випадку користування фотоапаратом поза приміщенням в умовах яскравого освітлення виберіть вищий рівень яскравості, щоб краще бачити екран.

1. MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Яскравість екрану] потрібний режим

Примітки

- Чим вища яскравість РК екрана, тим швидше розряджається батарея.

- Якщо користуватися фотоапаратом з адаптером змінного струму, значення яскравості для панелі встановлюється на найвищому рівні і налаштуванню не підлягає.

- Якщо за умови ввімкненого живлення фотоапаратом не користуються, РК екран тьмяніє.

- У разі відображення індикатора високої температури () РК екран може тьмяніти незалежно від налаштувань. [Додатково]

Нагору