Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Зйомка з пріоритетом діафрагми

## Зйомка з пріоритетом діафрагми

Інтенсивність світла, яке проходить крізь об’єктив, можна налаштувати вручну.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Зйомка з пріоритетом діафрагми).

1. Натисніть поворотний перемикач.

1. Щоб вибрати величину діафрагми (значення F), повертайте поворотний перемикач.

Величину діафрагми (значення F) можна встановити від F2,8 до F8,0.
Витримка автоматично налаштовується в діапазоні від 1/2000 до 8 секунд.
За допомогою поворотного перемикача можна встановити значення EV або ISO.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Примітки

- Якщо за вибраних налаштувань не вдається отримати належну експозицію, коли кнопку спуску натиснути до половини, індикатори налаштувань на екрані миготітимуть. В таких умовах здійснювати зйомку можна, проте рекомендовано ще раз виконати налаштування спалаху.

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Про пріоритет діафрагми
Що менша величина діафрагми (значення F), то ширшим буде отвір, через який проходить світло. Глибина різкості зменшується, тож у фокусі будуть лише об’єкти, які знаходяться у вузькому діапазоні відстаней. Такий варіант оптимально підходить для портретів тощо.
Що більша величина діафрагми (значення F), то меншим буде отвір, через який проходить світло. Чіткими будуть як об’єкти, які знаходяться порівняно близько, так і об’єкти, віддалені від об’єктива. Такий варіант підходить для ландшафтів тощо.
Нагору