Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Автофокусування

## Автофокусування

Використання функції універсального точкового автофокусування
Метод фокусування можна змінити. Скористайтеся меню, якщо у режимі автофокуса складно налаштувати потрібний фокус.
AF означає «автофокус» – функція, яка дозволяє автоматично налаштувати фокус.
На екрані відобразиться вибрана рамка шукача діапазону автофокуса.

1. Встановіть перемикач масштабу/фокуса у положення AF/ZOOM.

1. Натисніть кнопку FOCUS.

1. Виберіть потрібний режим на кнопці керування.

| (Мульти AF) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті в усіх діапазонах рамки шукача. Під час натискання кнопки спуску до половини в режимі фотозйомки, навколо зони фокусування відобразиться зелена рамка. Якщо увімкнено функцію розпізнавання обличчя, режим автофокуса працює з перевагою для обличчя.
| (Центр АF) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті, що знаходиться у центрі рамки шукача. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає можливість вибирати потрібну композицію зображення.
| (Центро-зважений автофок.) | Переміщення рамки шукача діапазону автофокуса в потрібне місце РК екрана і фокусування на надзвичайно маленьких об’єктах в дуже вузьких ділянках.

Примітки

- У разі використання функції [Цифр. масштабув.] або [Підсвітка AF], рамка шукача діапазону автофокуса стає неактивною і відображається пунктирною лінією. У такому випадку фотоапарат здійснює фокусування на об’єктах у центрі екрана.

- Якщо для режиму фокусування встановлено інше значення, аніж [Мульти AF], функція розпізнавання обличчя недоступна.

- Якщо увімкнено функцію стеження фокуса, фотоапарат фокусується із пріоритетом на об’єкті стеження.

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції будуть недоступними. Детальніше читайте в розділі «Функції, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

### Використання функції універсального точкового автофокусування

Ця функція корисна, коли зйомка здійснюється за допомогою штатива, а об’єкт знаходиться поза центральною ділянкою.

1. За допомогою кнопки керування налаштуйте положення рамки шукача діапазону автофокуса (A) і натисніть .

Колір рамки шукача діапазону зміниться з жовтого на білий.
Щоб скинути налаштування, знову натисніть посередині. Положення можна приблизно відрегулювати за допомогою поворотного перемикача.
Примітка

- У випадку зміни методу фокусування налаштування рамки шукача діапазону автофокуса буде скинуто.

Пов’язані розділи
Фокус, що стежить
Нагору