Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Авто згідно з програмою

## Авто згідно з програмою

Дозволяє здійснювати зйомку із автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою, так і значенням діафрагми). Крім цього, різні налаштування можна вибирати за допомогою меню.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Авто згідно з програмою).

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Примітка

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

### Програмне зміщення

Якщо для спалаху встановлено значення [Вимк.], поєднання величини діафрагми (значення F) і витримки можна змінювати, зберігаючи незмінним значення експозиції.

1. Натисніть поворотний перемикач.

1. Поверніть поворотний перемикач.

Напис «» на екрані зміниться на «», а режим зйомки – на режим програмного зміщення.

1. Повертайте поворотний перемикач, щоб вибрати поєднання величини діафрагми (значення F) і витримки.

За допомогою поворотного перемикача можна встановити значення EV або ISO.

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Щоб скасувати програмне зміщення, повертайте поворотний перемикач, доки не з’явиться індикація «».
Примітки

- Якщо кнопку спуску натиснуто до половини, виконати зміщення поєднання величини діафрагми та витримки неможливо.

- Враховуючи яскравість оточуючого освітлення, програмне зміщення може бути недоступним.

- Встановіть диск перемикання режимів у будь-яке положення, окрім «», або вимкніть живлення, щоб скасувати введене налаштування.

- Якщо рівень яскравості змінюється, величина діафрагми (значення F) і витримка теж змінюються, водночас зберігаючи значення зміщення.

- Якщо змінити налаштування режиму спалаху, програмне зміщення буде скасовано.

Пов’язані розділи
Використання поворотного перемикача
Нагору