Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Pořizování fotografií > Transfokace (fotografie)

## Transfokace (fotografie)

Dostupná transfokace
Rozsah transfokace
Při snímání přiblíží snímky páčkou W/T (transfokace). Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat snímky až 16×.
Optický transfokátor umožňuje přibližovat snímky bez zhoršení původní kvality.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. Přepněte páčku W/T (transfokace).

Pro přiblížení přepněte páčku na stranu T, pro zrušení přiblížení přepněte páčku na stranu W.
Poznámka

- Transfokátor je při snímání napevno na straně W v následujících situacích:

- V [iPlynulé panoráma]

- V [Plynulé panoráma 3D]

- V [Plynule z více úhlů]

### Dostupná transfokace

K přiblížení při velkém zvětšení můžete kombinovat jistá nastavení transfokátoru. Ikona na displeji se mění podle transfokace, kterou používáte.

1. Transfokace s původní kvalitou snímku

(Můžete pořizovat fotografie bez zhoršení kvality původního snímku, i když rozsah optické transfokace překročí zvětšení 16×.)

1. () [Zoom s jas. obraz.]:

Transfokace s kvalitou blízkou původnímu snímku [Detaily]

1. () [Digitální zoom]:

Horší než kvalita původního snímku [Detaily]

| Činnost | Nastavení | Lišta transfokace
A | Použití pouze optické transfokace | Velikost fotografie: [18M] [Zoom s jas. obraz.]: [Vyp.] [Digitální zoom]: [Vyp.] |
B | Přibližování snímků bez zhoršení | Velikost fotografie: jiná než [18M] [Zoom s jas. obraz.]: [Vyp.] [Digitální zoom]: [Vyp.] |
C | Snímání jasných snímků pomocí [Zoom s jas. obraz.] (blízko kvalitě původního snímku) | [Zoom s jas. obraz.]: [Zap.] [Digitální zoom]: [Vyp.] |
D | Přibližování na maximum rozsahu transfokace | [Zoom s jas. obraz.]: [Zap.] [Digitální zoom]: [Zap.] Pro některá nastavení nemusí být k dispozici [Zoom s jas. obraz.]. [Detaily] | Když není k dispozici [Zoom s jas. obraz.]

### Rozsah transfokace

Podporovaný rozsah transfokace se může lišit podle nastavení nebo velikosti snímku. Níže uvedená tabulka shrnuje rozsah transfokace, když jsou [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom] nastaveny na [Zap.].

Velikost snímku | Činnost | D: Transfokace s maximálním rozsahem transfokace*1
A: Optický transfokátor | B: Transfokace podle rozsahu bez zhoršení (včetně optického transfokátoru 16×) | C: Transfokace s [Zoom s jas. obraz.] [Zap.]
18M | 16× | 16× | 32× | 64×
10M | 16× | 21× | 42× | 85×
5M | 16× | 30× | 60× | 120×
VGA | 16× | 122× | 244× | 244×*2
16:9(13M) | 16× | 16× | 32× | 64×
16:9(2M) | 16× | 40× | 81× | 163×

*1 Maximální rozsah transfokace je celkové zvětšení, které lze získat, když se rozsah transfokace bez zhoršení (včetně optické transfokace 16×), [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom] kombinují. Maximální rozsah transfokace se liší podle nastavení. Maximální rozsah transfokace pro výchozí nastavení je stejný, jako když je [Zoom s jas. obraz.] nastaven na [Zap.]. [Detaily]
*2 Když je [Velik. stat. snímku] nastavena na [VGA], je [Digitální zoom] omezen a maximální rozsah transfokace je 244×.
Poznámky

- Výchozí nastavení pro [Zoom s jas. obraz.] je [Zap.].

- Výchozí nastavení pro [Digitální zoom] je [Vyp.]. K přiblížení snímků bez zhoršení nastavte [Digitální zoom] na [Zap.]. [Detaily]

- Výchozí nastavení pro [Velik. stat. snímku] je [18M]. Pro změnu rozsahu transfokace změňte [Velik. stat. snímku]. [Detaily]

- Při snímání v následujících situacích nejsou k dispozici funkce transfokace jiné než optická transfokace:

- V [iPlynulé panoráma]

- V [Obrazový efekt]

- V [Rozostření pozadí]

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].

- Když je ve volbě scény vybrán režim (Korekce protisvětla HDR) nebo (Pokročilé snímání sportu).

- Funkce detekce obličejů nepracuje, když používáte jiný než optický transfokátor.

Zpět nahoru