Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af optagetilstand > Optag. m. manuel eksponering

## Optag. m. manuel eksponering

Du kan optage med din foretrukne eksponering ved at indstille lukkerhastigheden og blændeværdien manuelt.

1. Sæt funktionsvælgeren til (Optag. m. manuel eksponering).

1. Tryk på på kontrolhjulet for at vælge lukkerhastigheden, blænden (F-værdi) eller ISO-hastigheden. Hver gang du trykker på midten af kontrolhjulet, ændres det punkt som skal indstilles.

1. Drej på kontrolhjulet for at vælge en værdi.

Kontrolhjul | Funktion
| Flytning af punkter
| Indstillinger for lukkerhastighed, blænde (F-værdi), ISO-hastighed

- Vælg en lukkerhastighed fra 1/1600 sekunder til 30 sekunder.

- Når zoom er indstillet helt over til W, kan du vælge en blænde på F3,3 eller F8,0 (ved brug med internt ND (Neutral Density)-filter).
  Når zoom er indstillet helt over til T, kan du vælge en blænde på F5,9 eller F14 (ved brug med internt ND (Neutral Density)-filter).

1. Tryk på udløserknappen for at optage billedet.

Indstilling af lukkerhastigheden og blænden (F-værdi)
Forskellen mellem indstillingerne og den korrekte eksponering, der bedømmes af kameraet, vises som en EV-værdi på skærmen.
A: Lukkerhastighed/blænde (F-værdi)
B: EV-værdi

- 0EV er den værdi, kameraet har bedømt som bedst egnet.

- Når lukkerhastigheden er ét sekund eller langsommere, angives lukkerhastigheden med ["], for eksempel [1"].

- Når du nedsætter lukkerhastigheden, anbefales det at bruge et kamerastativ for at forhindre effekten af vibrationer.

- Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en vis hastighed, aktiveres NR langsom lukker-funktionen automatisk for at reducere billedstøj, og vises på skærmen.

- Hvis du vælger langsomme lukkerhastigheder, tager det tid at behandle dataene.

Bemærk

- Hvis der ikke opnås korrekt eksponering vha. dine indstillinger, blinker indikatorerne for indstillingsværdien på skærmen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan optage i denne tilstand, men genjustering af eksponeringen anbefales.

Relateret emne
Funktioner, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top