Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbehebung > Störungsbehebung > Akku und Stromversorgung

## Akku und Stromversorgung

Der Akku lässt sich nicht in die Kamera einsetzen.

- Schieben Sie den Akku korrekt ausgerichtet ein, bis der Akku-Auswerfhebel einrastet.

Die Kamera lässt sich nicht einschalten.

- Nach dem Einsetzen des Akkus in die Kamera kann es einen Moment dauern, bis sich die Kamera einschaltet.

- Achten Sie auf korrekten Einschub des Akkus.

- Der Akku unterliegt Selbstentladung, auch wenn er nicht benutzt wird. Laden Sie den Akku vor Gebrauch auf.

- Vergewissern Sie sich, dass der Akkutyp NP-BG1 oder NP-FG1 entspricht.

Die Kamera schaltet sich plötzlich aus.

- Je nach der Temperatur der Kamera und des Akkus schaltet sich die Kamera zum eigenen Schutz eventuell automatisch aus. In diesem Fall erscheint eine Meldung auf dem Monitor, bevor sich die Kamera ausschaltet.

- Wenn Sie die eingeschaltete Kamera eine bestimmte Zeitlang nicht bedienen und [Eco-Modus] auf [Standard] oder [Max] gesetzt haben, schaltet sich die Kamera automatisch aus, um den Akku zu schonen. Schalten Sie die Kamera wieder ein.

Die Restladungsanzeige ist falsch.

- Dieses Phänomen tritt auf, wenn Sie die Kamera an einem sehr heißen oder kalten Ort benutzen.

- Die Akkukapazität nimmt im Laufe der Zeit und mit wiederholtem Gebrauch ab. Wenn die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen erheblich kürzer wird, ist es wahrscheinlich an der Zeit, den Akku durch einen neuen zu ersetzen.

Die Betriebs-/Ladekontrolllampe der Kamera blinkt während des Akku-Ladevorgangs.

- Vergewissern Sie sich, dass der Akkutyp NP-BG1 oder NP-FG1 entspricht.

- Die Betriebs-/Ladekontrolllampe blinkt selten, wenn Sie einen Akku verwenden, der lange Zeit unbenutzt war. Nehmen Sie in solchen Fällen den Akku aus der Kamera heraus, und setzen Sie ihn wieder ein.

- Für Einzelheiten siehe „Akku“ [Details].

Der Akku wird nicht geladen, obwohl die Betriebs-/Ladekontrolllampe erlischt und der Ladevorgang beendet ist.

- Dies tritt ein, wenn Sie den Akku an einem sehr heißen oder kalten Ort laden. Laden Sie den Akku innerhalb des korrekten Ladetemperaturbereichs zwischen 10 °C und 30 °C.

Die Kamera erzeugt ein Geräusch, wenn sie geschüttelt wird.

- Falls die Stromversorgung nicht eingeschaltet ist, erzeugt die Kamera u. U. ein Geräusch, wenn sie geschüttelt wird. Dies ist keine Funktionsstörung.

Zurück nach oben