Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Haupteinstellungen > Eye-Fi

## Eye-Fi

Übertragen von Bilddaten mithilfe der Eye-Fi-Karte
Damit bestimmen Sie, ob die Upload-Funktion einer Eye-Fi-Karte (im Handel erhältlich) verwendet wird, wenn Sie die Eye-Fi-Karte mit dieser Kamera benutzen.
[Eye-Fi] wird nur angezeigt, wenn die Eye-Fi-Karte in die Kamera eingesetzt ist.

1. MENU (Einstellungen) (Haupteinstellungen) [Eye-Fi] gewünschter Modus

| Ein | Die Upload-Funktion wird verwendet. Das Symbol der Eye-Fi-Modusanzeige auf dem Monitor ändert sich je nach dem Kommunikationsmodus der Eye-Fi-Karte. : Die Eye-Fi-Karte befindet sich im Bereitschaftsmodus. Es ist kein zu sendendes Bild vorhanden. : Die Eye-Fi-Karte befindet sich im Upload-Bereitschaftsmodus. : Die Eye-Fi-Karte befindet sich im Verbindungsmodus. : Die Eye-Fi-Karte lädt Bilder hoch. : Ein Fehler ist aufgetreten.
| Aus | Die Upload-Funktion ist deaktiviert.

Hinweise

- Eye-Fi-Karten sind seit November 2011 in den USA sowie in Kanada, Japan und einigen Ländern der Europäischen Union erhältlich.

- Um weitere Informationen zur Eye-Fi-Karte zu erhalten, wenden Sie sich direkt an den Hersteller oder Eye-Fi-Kartenhändler.

- Eye-Fi-Karten sind nur in den Ländern und Regionen erlaubt, in denen sie gekauft wurden. Sie können aufgrund örtlicher Beschränkungen haftbar gemacht werden.

- Die Eye-Fi-Karte verfügt über eine WLAN-Funktion. Verwenden Sie die Eye-Fi-Karte nicht an Orten, wo WLAN verboten ist, z. B. an Bord eines Flugzeugs. Wird die Eye-Fi-Karte eingesetzt, setzen Sie [Flugzeug-Modus] auf [Ein] (nur DSC-HX10V) oder [Eye-Fi] auf [Aus] (nur DSC-HX10). Wenn die Hochladefunktion der Eye-Fi-Karte auf [Aus] gesetzt wird, wird auf dem Monitor angezeigt.

### Übertragen von Bilddaten mithilfe der Eye-Fi-Karte

1. Führen Sie die WLAN-Zugangspunkt-Einstellungen oder Übertragungsrichtungs-Einstellungen der Eye-Fi-Karte durch.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung der Eye-Fi-Karte.

1. Nachdem die Einstellungen beendet sind, setzen Sie die Eye-Fi-Karte in die Kamera ein, und nehmen Sie die Bilder auf.

Die aufgezeichneten Bilder werden automatisch über WLAN zum PC usw. übertragen.
Hinweise

- Wenn Bilddaten hochgeladen werden, ist [Eco-Modus] nicht verfügbar.

- Falls das Symbol (Fehler) angezeigt wird, versuchen Sie, den Fehler durch Entnehmen und Wiedereinsetzen der Eye-Fi-Karte oder durch Aus- und Wiedereinschalten der Kamera zu beheben. Falls das Symbol (Fehler) noch immer angezeigt wird, ist die Eye-Fi-Karte möglicherweise beschädigt. Für Einzelheiten kontaktieren Sie Eye-Fi, Inc.

- Die WLAN-Kommunikation kann durch andere Kommunikationsgeräte gestört werden. Falls der Datenempfang unzureichend ist, bringen Sie die Kamera näher an den Zugangspunkt heran.

- Manche Eye-Fi-Karten verfügen über einen „Endless Memory Mode“. Dieses Produkt unterstützt den „Endless Memory Mode“ nicht. Vergewissern Sie sich, dass der „Endless Memory Mode“ bei den Eye-Fi-Karten, die Sie in dieses Produkt einsetzen, ausgeschaltet ist. Einzelheiten zur Einstellung des „Endless Memory Mode“ entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung der Eye-Fi-Karte.

Zurück nach oben