Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Einfach-Modus

## Einfach-Modus

Info zur Szenenerkennung
Im Einfach-Modus verfügbare Aufnahmefunktionen (Aufnahme)
Gestattet die Aufnahme von Standbildern mit den minimal notwendigen Funktionen.
Der Text wird größer, und die Anzeigen werden leichter ablesbar.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Intelligente Automatik).

1. MENU (Einfach-Modus) am Steuerrad

1. [OK]

1. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren.

Zum Beenden des Einfach-Modus, MENU [Einfach-Modus beenden]
Info zum Einfach-Modus (Wiedergabe)
Wenn Sie die Taste (Wiedergabe) im Einfach-Modus drücken, wird der Wiedergabebildschirmtext größer und leichter ablesbar.
Löschen des gegenwärtig angezeigten Bilds:
Taste / (Löschen) [OK] am Steuerrad
Wählen zwischen [1 Bild] und [Alle Bildr]:
MENU [Löschen] an der Steuertaste gewünschter Modus
Sie können das gegenwärtig angezeigte Bild mit [1 Bild], und alle Bilder im ausgewählten Datumsbereich oder im internen Speicher (falls gewählt) mit [Alle Bildr] löschen.
Benutzen der GPS-Funktion (nur DSC-HX10V):
Sie können die Einstellung für [GPS-Einstellung] auf dem MENU-Bildschirm im Einfach-Modus wählen.
Einzelheiten zu der Funktion finden Sie unter [GPS-Einstellung]. [Details]
MENU [GPS-Einstellung] gewünschter Modus
Wählen Sie zwischen dem Modus [Ein] und [Aus].

- Bei Verwendung einer Speicherkarte wird [Ansichtsmodus] auf [Datums-Ansicht] gesetzt.

- Wenn Sie in ein Flugzeug einsteigen, während die Kamera auf den Einfach-Modus eingestellt ist, setzen Sie [GPS-Einstellung] auf [Aus].

Hinweis

- Die Batterieladung nimmt u. U. schneller ab, weil die Monitorhelligkeit automatisch erhöht wird.

### Info zur Szenenerkennung

Die Szenenerkennung ist im Einfach-Modus wirksam. Diese Funktion ermöglicht es der Kamera, die Aufnahmebedingungen automatisch zu erkennen und Bilder aufzunehmen.

### Im Einfach-Modus verfügbare Aufnahmefunktionen (Aufnahme)

Taste MOVIE (Film) | Gestattet die Aufnahme von Filmen mit Ton.
Standbildgröße | MENU [Standbildgröße] am Steuerrad gewünschter Modus Wählen Sie zwischen der Größe [Groß] und [Klein].
GPS-Einstellung (nur DSC-HX10V) | MENU [GPS-Einstellung] am Steuerrad gewünschter Modus Wählen Sie zwischen dem Modus [Ein] und [Aus].
Selbstauslöser | am Steuerrad gewünschter Modus Wählen Sie zwischen dem Modus [Ein] und [Aus].
Blitz | am Steuerrad gewünschter Modus Wählen Sie zwischen dem Modus [Auto] und [Aus].

Verwandtes Thema
Szenenerkennung
GPS-Einstellung (nur DSC-HX10V)
Zurück nach oben