Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > Ρυθ. συν. λήψης/Χρονοδιακόπτ.

## Ρυθ. συν. λήψης/Χρονοδιακόπτ.

Αυτόματη λήψη με χρονοδιακόπτη αυτοπορτραίτου
Μπορείτε να επιλέξετε Μονή (μία εικόνα), Συνεχόμενη λήψη ή Οριοθέτηση ως λειτουργία λήψης.

1. Πατήστε / (Ρυθ. συν. λήψης/Χρονοδιακόπτ.) στον τροχό ελέγχου.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με τον τροχό ελέγχου.

| (Μονή λήψη) | Η κάμερα κάνει λήψη μίας εικόνας χωρίς τη χρήση του αυτόματου χρονοδιακόπτη.
| (Συνεχής λήψη) | Η κάμερα κάνει λήψη έως 10 συνεχόμενων καρέ σε μία λειτουργία ριπής όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.
| (Οριοθέτηση) | Με διαφορετική ρύθμιση, η κάμερα κάνει λήψη μιας σειράς 3 εικόνων για καθεμία.
| (10 δευτερόλεπτα) | Ρυθμίζει καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων στον χρονοδιακόπτη. Όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου, αναβοσβήνει η λυχνία του χρονοδιακόπτη και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος μέχρι να λειτουργήσει το κλείστρο. Για να ακυρώσετε, πιέστε ξανά.
| (2 δευτερόλεπτα) | Ρυθμίζει καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων στον χρονοδιακόπτη.
| (Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου) | Ρυθμίζει το χρονοδιακόπτη σε χρονοδιακόπτη αυτοπορτραίτου. Όταν η κάμερα ανιχνεύσει τον καθορισμένο αριθμό προσώπων, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και το κλείστρο λειτουργεί μετά από 2 δευτερόλεπτα.
| (Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων)
| (Χρονοδιακόπτης: Συνεχής λήψη) | Η κάμερα κάνει λήψη 10 συνεχόμενων καρέ 10 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί κλείστρου.
| (Χρονοδιακόπτης (Οριοθέτηση)) | Η κάμερα κάνει λήψη με οριοθέτηση 10 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί κλείστρου.

Συμβουλές για να αποφεύγετε θολές εικόνες
Αν κουνηθούν τα χέρια ή το σώμα σας ενώ κρατάτε την κάμερα και πατάτε το κουμπί κλείστρου, προκύπτει "κούνημα κάμερας".
Το κούνημα κάμερας προκύπτει συχνά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή αργής ταχύτητας κλείστρου, όπως αυτές που συναντώνται σε λειτουργία (Πορτραίτο τη νύχτα) ή (Νυχτερινό σκηνικό).
Για να μειώσετε το κούνημα κάμερας, ρυθμίστε τον αυτόματο χρονοδιακόπτη σε καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων και στηρίξτε τους βραχίονές σας στα πλευρά σας αφού πατήσετε το κουμπί κλείστρου.
Παρατηρήσεις

- Το [Φλας] είναι ρυθμισμένο στο [Όχι] σε λειτουργία συνεχόμενης λήψης ή λήψης με οριοθέτηση

- Όταν είναι επιλεγμένη η [Συνεχής λήψη], τα [Εστίαση], [Ισορροπία λευκού] και [EV] αλλάζουν για την πρώτη εικόνα και αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται και για τις άλλες εικόνες.

- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό ή όταν η εσωτερική μνήμη ή η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, η λειτουργία ριπής σταματάει.

- Ρυθμίζεται μέγεθος εικόνας [VGA] ενώ γίνεται εγγραφή σε εσωτερική μνήμη.

### Αυτόματη λήψη με χρονοδιακόπτη αυτοπορτραίτου

Στρέψτε το φακό προς το μέρος σας ώστε ο επιλεγμένος αριθμός προσώπων να αντανακλάται στην οθόνη. Το κλείστρο λειτουργεί αυτόματα. Μην μετακινήσετε την κάμερα αφού ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

- Επίσης, μπορείτε να κάνετε λήψη μιας εικόνας αν πατήσετε το κουμπί κλείστρου κατά τη λειτουργία αυτή.

Σχετικό θέμα
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Ενδιάμ. διάστημ. συν. λήψης
Ρυθμίσεις οριοθέτησης
Πίσω στην κορυφή