Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση λειτουργίας ΕΓΓ > Ακίνητη εικόνα 3D

## Ακίνητη εικόνα 3D

Λήψη εικόνας 3D. Οι εικόνες που εγγράφονται με τη χρήση των λειτουργιών 3D μπορούν να αναπαραχθούν στερεοσκοπικά σε τηλεόραση 3D.

1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στο (Λήψη 3D).

1. (Ακίνητη εικόνα 3D) στον τροχό ελέγχου

1. Λήψη με το κουμπί κλείστρου.

Συμβουλές για διάφορες λήψεις 3D
Επιπλέον της λειτουργίας [Ακίνητη εικόνα 3D], αυτή η κάμερα περιλαμβάνει και άλλες λειτουργίες για τη δημιουργία στερεοσκοπικών εικόνων, όπως [Ημικυκλικό πανόραμα 3D] και [Σάρωση πολλαπλ. γωνιών].
Συμβουλές για τη λήψη εικόνων 3D
Πλησιάστε ένα θέμα με το θέμα και το φόντο σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, όπως απεικονίζεται.
Το εφέ 3D μπορεί να μη λειτουργεί αποτελεσματικά όταν το σκηνικό είναι πολύ σκοτεινό, το θέμα κινείται ή μετακινήσατε την κάμερα μετά τη ρύθμιση του κλειδώματος AE/AF.
Αν κάνετε λήψη της εικόνας σε σκοτεινό μέρος, ο θόρυβος ενδέχεται να είναι πολύ ορατός.
Παρατηρήσεις

- Τα διαθέσιμα μεγέθη εικόνας είναι [18M] και [16:9(13M)].

- Οι εικόνες 3D αναπαράγονται ως τυπικές ακίνητες εικόνες σε αυτή την κάμερα.

- Οι εικόνες 3D αποτελούνται από ένα αρχείο JPEG και ένα αρχείο MPO. Αν διαγραφεί οποιοδήποτε αρχείο στον υπολογιστή σας, η κάμερα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Σχετικό θέμα
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή