Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Μορφή AVCHD

## Μορφή AVCHD

Η μορφή AVCHD αναπτύχθηκε για ψηφιακές βιντεοκάμερες υψηλής ευκρίνειας κατά την εγγραφή σήματος HD (υψηλής ευκρίνειας) στην προδιαγραφή 1080i*1 ή 720p*2 με τη χρήση τεχνολογίας κωδικοποίησης συμπίεσης υψηλής απόδοσης. Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 χρησιμοποιείται για τη συμπίεση δεδομένων βίντεο και το σύστημα Dolby Digital ή Linear PCM χρησιμοποιείται για τη συμπίεση δεδομένων ήχου.
Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί να συμπιέσει εικόνες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνων. Με τη μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί μια λήψη σήματος βίντεο υψηλής ευκρίνειας με ψηφιακή βιντεοκάμερα να εγγραφεί σε δίσκους DVD 8 cm, στη μονάδα του σκληρού δίσκου, σε μνήμη flash, σε κάρτα μνήμης, κτλ.

#### Εγγραφή και αναπαραγωγή στην κάμερα

Με βάση τη μορφή AVCHD, η κάμερα πραγματοποιεί εγγραφή με την ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) που αναφέρεται στη συνέχεια.
Σήμα βίντεο*3:
Συσκευή συμβατή με 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
Συσκευή συμβατή με 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Σήμα ήχου: Dolby Digital 2ch
Μέσο εγγραφής: Κάρτα μνήμης
*1 Προδιαγραφή 1080i
Προδιαγραφή υψηλής ευκρίνειας που χρησιμοποιεί 1.080 αποτελεσματικές γραμμές σάρωσης και πεπλεγμένο σύστημα.
*2 Προδιαγραφή 720p
Προδιαγραφή υψηλής ευκρίνειας που χρησιμοποιεί 720 αποτελεσματικές γραμμές σάρωσης και προοδευτικό σύστημα.
*3 Τα δεδομένα που εγγράφονται με μορφή AVCHD και δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω, δεν αναπαράγονται στην κάμερα.
Πίσω στην κορυφή