Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Λήψη ακίνητων εικόνων > Ζουμ (Ακίνητες εικόνες)

## Ζουμ (Ακίνητες εικόνες)

Διαθέσιμο ζουμ
Κλίμακα ζουμ
Μεγεθύνει εικόνες με το μοχλό W/T (ζουμ) κατά τη λήψη. Η λειτουργία του οπτικού ζουμ της κάμερας μπορεί να μεγεθύνει εικόνες έως 16×.
Το οπτικό ζουμ σάς επιτρέπει να μεγεθύνετε μια εικόνα χωρίς να αλλοιωθεί η αρχική ποιότητά της.

1. Ρυθμίστε την κάμερα σε λειτουργία λήψης.

1. Ολισθήστε το μοχλό W/T (ζουμ).

Ολισθήστε το μοχλό στην πλευρά T για μεγέθυνση ή στην πλευρά W για σμίκρυνση.
Παρατήρηση

- Το ζουμ είναι κλειδωμένο στην πλευρά W για λήψη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Στο [i-Ημικυκλικό Πανόραμα]

- Στο [Ημικυκλικό πανόραμα 3D]

- Στο [Σάρωση πολλαπλ. γωνιών]

### Διαθέσιμο ζουμ

Μπορείτε να συνδυάσετε ορισμένες ρυθμίσεις ζουμ για υψηλή μεγέθυνση. Το εικονίδιο στην οθόνη αλλάζει σύμφωνα με το ζουμ που χρησιμοποιείτε.

1. Ζουμ με την αρχική ποιότητα εικόνας

(Μπορείτε να κάνετε λήψη ακίνητων εικόνων χωρίς να αλλοιωθεί η αρχική ποιότητα εικόνας ακόμα και αν η κλίμακα οπτικού ζουμ υπερβεί τη μεγέθυνση 16×.)

1. () [Ζουμ καθ. εικόνας]:

Ζουμ με ποιότητα σχεδόν ίδια με την αρχική ποιότητα εικόνας [Πληροφ.]

1. () [Ψηφιακό ζουμ]:

Χαμηλότερη από την αρχική ποιότητα εικόνας [Πληροφ.]

| Λειτουργία | Ρυθμίσεις | Γραμμή ζουμ
A | Χρήση του οπτικού ζουμ μόνο | Μέγεθος ακίνητης εικόνας: [18M] [Ζουμ καθ. εικόνας]: [Όχι] [Ψηφιακό ζουμ]: [Όχι] |
B | Ζουμ εικόνων χωρίς αλλοίωση | Μέγεθος ακίνητης εικόνας: διαφορετική από [18M] [Ζουμ καθ. εικόνας]: [Όχι] [Ψηφιακό ζουμ]: [Όχι] |
C | Λήψη καθαρών εικόνων με τη χρήση του [Ζουμ καθ. εικόνας] (ποιότητα σχεδόν ίδια με την αρχική ποιότητα εικόνας) | [Ζουμ καθ. εικόνας]: [Ναι] [Ψηφιακό ζουμ]: [Όχι] |
D | Ζουμ στο μέγιστο εύρος ζουμ | [Ζουμ καθ. εικόνας]: [Ναι] [Ψηφιακό ζουμ]: [Ναι] Το [Ζουμ καθ. εικόνας] μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για μερικές ρυθμίσεις. [Πληροφ.] | Όταν το [Ζουμ καθ. εικόνας] δεν είναι διαθέσιμο

### Κλίμακα ζουμ

Οι κλίμακες ζουμ που υποστηρίζονται διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις ή το μέγεθος εικόνας. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίσει τις κλίμακες ζουμ όταν τα [Ζουμ καθ. εικόνας] και [Ψηφιακό ζουμ] είναι ρυθμισμένα σε [Ναι].

Μέγεθος εικόνας | Λειτουργία | D: Ζουμ με μέγιστη κλίμακα ζουμ*1
A: Οπτικό ζουμ | B: Ζουμ ανά εύρος χωρίς υποβάθμιση (περιλαμβάνοντας οπτικό ζουμ 16×) | C: Ζουμ με [Ζουμ καθ. εικόνας] [Ναι]
18M | 16× | 16× | 32× | 64×
10M | 16× | 21× | 42× | 85×
5M | 16× | 30× | 60× | 120×
VGA | 16× | 122× | 244× | 244×*2
16:9(13M) | 16× | 16× | 32× | 64×
16:9(2M) | 16× | 40× | 81× | 163×

*1 Η μέγιστη κλίμακα ζουμ είναι η συνολική μεγέθυνση ζουμ που μπορεί να επιτευχθεί όταν η κλίμακα ζουμ χωρίς αλλοίωση (περιλαμβανομένου οπτικού ζουμ 16×), το [Ζουμ καθ. εικόνας] και το [Ψηφιακό ζουμ] χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό. Η μέγιστη κλίμακα ζουν διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Η μέγιστη κλίμακα ζουμ για την προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ίδια με την κλίμακα όταν το [Ζουμ καθ. εικόνας] είναι [Ναι]. [Πληροφ.]
*2 Όταν το [Μέγ. ακίν. εικόνας] είναι ρυθμισμένο σε [VGA], το [Ψηφιακό ζουμ] περιορίζεται. Η μέγιστη κλίμακα ζουμ είναι 244×.
Παρατηρήσεις

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το [Ζουμ καθ. εικόνας] είναι [Ναι].

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το [Ψηφιακό ζουμ] είναι [Όχι]. Ρυθμίστε το [Ψηφιακό ζουμ] σε [Ναι] για να μεγεθύνετε εικόνες ακόμα και με αλλοίωση. [Πληροφ.]

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το [Μέγ. ακίν. εικόνας] είναι [18M]. Για να αλλάξετε την κλίμακα ζουμ, αλλάξτε το [Μέγ. ακίν. εικόνας]. [Πληροφ.]

- Οι λειτουργίες ζουμ εκτός από το οπτικό ζουμ δεν είναι διαθέσιμες κατά τη λήψη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Στο [i-Ημικυκλικό Πανόραμα]

- Στο [Εφέ φωτογραφίας]

- Στο [Αποεστίαση φόντου]

- Όταν η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου είναι ενεργοποιημένη.

- Όταν το [Χρονοδιακόπτης] είναι ρυθμισμένο σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

- Όταν η λειτουργία (HDR διόρ. οπίσθ. φωτισμ.) ή (Προηγμένη λήψη αθλητικών) επιλέγεται στην Επιλογή σκηνικού.

- Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείτε ζουμ εκτός από το οπτικό ζουμ.

Πίσω στην κορυφή