Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση λειτουργίας ΕΓΓ > Σάρωση πολλαπλ. γωνιών

## Σάρωση πολλαπλ. γωνιών

Καθώς κινείτε την κάμερα σαρωτικά, η κάμερα κάνει λήψη πολλαπλών εικόνων, και κατόπιν τις συντάσσει σε μια στερεοσκοπική εικόνα.
Κάνει λήψη μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί ως στερεοσκοπική εικόνα δίνοντας κλίση στην κάμερα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί σε τηλεόραση 3D.

1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στο (Λήψη 3D).

1. (Σάρωση πολλαπλ. γωνιών) στον τροχό ελέγχου

1. Ευθυγραμμίστε την κάμερα με το τέλος του θέματος που θέλετε να καταγράψετε και πατήστε το κουμπί κλείστρου.

A: Το τμήμα αυτό δεν θα εγγραφεί.

1. Μετακινήστε την κάμερα μέχρι το τέλος του οδηγού (B), ακολουθώντας την ένδειξη στην οθόνη.

Εύρος λήψης σε λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών
Κάντε σάρωση με την κάμερα περίπου 30 μοίρες προς τα αριστερά και προς τα δεξιά του θέματος που θέλετε να κάνετε εστίαση.
Ανατρέξτε επίσης στις συμβουλές για ημικυκλικό πανόραμα 3D. [Πληροφ.]
Παρατηρήσεις

- Σε λειτουργία [Σάρωση πολλαπλ. γωνιών], μπορείτε να επιλέξετε μόνο το μέγεθος πανοραμικής εικόνας [16:9(2M)].

- Οι εικόνες 3D αποτελούνται από ένα αρχείο JPEG και ένα αρχείο MPO. Αν διαγραφεί οποιοδήποτε αρχείο στον υπολογιστή σας, η κάμερα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Σχετικό θέμα
Προβολή εικόνων που λήφθηκαν σε λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών στερεοσκοπικά
Προβολή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή