Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Πριν από τη χρήση > Ονόματα εξαρτημάτων και λίστα εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη > Λίστα εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη

## Λίστα εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη

Λίστα εικονιδίων λειτουργίας λήψης
Λίστα εικονιδίων λειτουργίας προβολής
Τα εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη για να υποδείξουν την κατάσταση της κάμερας.
Μπορείτε να αλλάξετε την ένδειξη οθόνης με το (Ρύθμιση προβολής) στον τροχό ελέγχου.

### Λίστα εικονιδίων λειτουργίας λήψης

Οθόνη | Ένδειξη
| Υπόλοιπο μπαταρίας
| Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
| Μέγεθος εικόνας/Μέγεθος πανοραμικής εικόνας/Ποιότητα
9 | Αριθμός εγγράψιμων εικόνων (Dual Rec)
| Λειτουργία εξοικονόμησης
| Επιλογή σκηνικού
| Λειτουργία λήψης
| Εικονίδιο αναγνώρισης σκηνικού
| Ισορροπία λευκού
| Λειτουργία φωτομέτρου
| Εφέ φωτογραφίας
| Προειδοποίηση για κουνημένες φωτογραφίες
| Μείωση κλειστών ματιών
| Αναγνώριση σκηνικού
| Εικονίδιο υπέρθεσης
| Ενδιάμεσο διάστημα λήψης ριπής
| Λήψη με οριοθέτηση
| Ρύθμιση οριοθέτησης
| Ένδειξη ευαισθησίας ανίχνευσης χαμόγελου
1.4 | Κλιμάκωση ζουμ

Οθόνη | Ένδειξη
| Παρακολούθηση εστίασης
| Κλείδωμα AE/AF
ISO400 | Αριθμός ISO
| Αργή ταχύτητα κλείστρου NR
125 | Ταχύτητα κλείστρου
F3.3 | Τιμή διαφράγματος
| Μείωση θορύβου ανέμου
+2.0EV | Τιμή έκθεσης
| Ένδειξη καρέ εύρεσης εύρους AF

Οθόνη | Ένδειξη
| Φάκελος εγγραφής
96 | Αριθμός εγγράψιμων εικόνων
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ | Εισαγωγή ακίνητων εικόνων
100Λεπ | Εγγράψιμος χρόνος
| Μέσα εγγραφής (κάρτα μνήμης, εσωτερική μνήμη)
| ΕΓΓ αρχείου καταγραφής GPS (DSC-HX10V μόνο)
| Κατεύθυνση (DSC-HX10V μόνο)
| Οθόνη λειτουργίας Eye-Fi
| Προειδοποιητική ένδειξη για την εγγραφή ακίνητων εικόνων
| Κατάσταση τριγωνισμού GPS (DSC-HX10V μόνο)
| Λειτουργία φλας
C:32:00 | Οθόνη αυτοδιάγνωσης
| Φωτισμός AF
| Μείωση κόκκινων ματιών
| Εφέ αποεστίασης
| Φόρτιση φλας

Οθόνη | Ένδειξη
| Αυτόματος χρονοδιακόπτης
| Λειτουργία αεροπλάνου (DSC-HX10V μόνο)
| Ανίχνευση προσώπου
| Προορισμός (DSC-HX10 μόνο)
| Εφέ απαλού δέρματος
| Επίπ. αναφ. μικροφ.
| Γεμάτο αρχείο βάσης δεδομένων/Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων
| Προειδοποίηση υπερθέρμανσης
| Ημερομηνία εγγραφής
| Καρέ εύρεσης εύρους AF
| Σταυρονήματα σημειακής φωτομέτρησης
| Ιστόγραμμα
ΕΓΓΡΑΦΗ Αναμονή | Εγγραφή ταινίας/Αναμονή ταινίας
0:12 | Χρόνος εγγραφής (λ:δ)

### Λίστα εικονιδίων λειτουργίας προβολής

Οθόνη | Ένδειξη
| Υπόλοιπο μπαταρίας
| Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
| Μέγεθος εικόνας/Μέγεθος πανοραμικής εικόνας/Ποιότητα
| Τρόπος προβολής
| Λειτουργία εξοικονόμησης
| Ρυθμίσεις TransferJet
| Εικόνες 3D
| Εικόνες ριπής
| Κύρια εικόνα στην ομάδα ριπής
| Προστασία
| Παραγγελία εκτύπωσης (DPOF)
| Ζουμ αναπαραγωγής

Οθόνη | Ένδειξη
101-0012 | Αριθμός αρχείου-φακέλου
2012-1-1 9:30 AM | Ημερομηνία/Ώρα εγγραφής της εικόνας αναπαραγωγής

Οθόνη | Ένδειξη
| Φάκελος αναπαραγωγής
12/12 | Αριθμός εικόνας/Πλήθος εικόνων που έχουν εγγραφεί στο επιλεγμένο εύρος ημερομηνίας, φάκελο
| Μέσα αναπαραγωγής (κάρτα μνήμης, εσωτερική μνήμη)
| Οθόνη λειτουργίας Eye-Fi
| Λειτουργία φλας
| Λειτουργία φωτομέτρου
| Ισορροπία λευκού
C:32:00 | Οθόνη αυτοδιάγνωσης
ISO400 | Αριθμός ISO

Οθόνη | Ένδειξη
500 | Ταχύτητα κλείστρου
+2.0EV | Τιμή έκθεσης
F3.3 | Τιμή διαφράγματος
| Κατεύθυνση
| Λειτουργία αεροπλάνου (DSC-HX10V μόνο)
| Πληροφορίες GPS
| Ένδειξη γεωγραφικού πλάτους και μήκους
| Γεμάτο αρχείο βάσης δεδομένων/Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων
| Προειδοποίηση υπερθέρμανσης
| Αναπαραγωγή
| Αναπαραγωγή μεταβλητής ταχύτητας
| Γραμμή αναπαραγωγής
00:00:12 | Μετρητής
| Ιστόγραμμα
| Ένταση ήχου

Πίσω στην κορυφή