Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ποιότητα ταινίας/Μέγεθος ταινίας

## Ποιότητα ταινίας/Μέγεθος ταινίας

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος εικόνας ταινίας, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται ανά δευτερόλεπτο (μέση ταχύτητα bit), τόσο πιο υψηλή θα είναι η ποιότητα εικόνας.
Επιλέξτε μια μορφή εγγραφής ταινίας πατώντας το MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις λήψης) [Μορφή ταινίας] στη λειτουργία λήψης. [Πληροφ.]
Αν το [Μορφή ταινίας] είναι ρυθμισμένο σε [AVCHD], επιλέξτε το μέγεθος ταινίας από [Ποιότητα ταινίας] και, αν το [Μορφή ταινίας] είναι ρυθμισμένο σε [MP4], επιλέξτε από [Μέγεθος ταινίας].

#### Ποιότητα ταινίας (μορφή εγγραφής: AVCHD)

1. MENU [Ποιότητα ταινίας] επιθυμητή λειτουργία

Οι ταινίες που καταγράφονται με αυτή την κάμερα εγγράφονται σε μορφή AVCHD, με περίπου 60 πεδία/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 50 πεδία/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), σε διαπλεγμένη λειτουργία, με ήχο Dolby Digital, μορφή AVCHD.

| Ποιότητα ταινίας | Μέσος ρυθμός μετάδοσης bit | Περιγραφή
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Κάνει λήψη με την υψηλότερη ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Κάνει λήψη με υψηλή ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Κάνει λήψη με τυπική ποιότητα εικόνας μεγέθους 1440×1080 (50i/60i)

#### Μέγεθος εικόνας ταινίας (μορφή εγγραφής: MP4)

1. MENU [Μέγεθος ταινίας] επιθυμητό μέγεθος

Οι ταινίες που καταγράφονται με αυτή την κάμερα εγγράφονται σε μορφή MPEG-4, με περίπου 30 καρέ/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή περίπου 25 καρέ/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), σε προοδευτική λειτουργία, με ήχο AAC, μορφή mp4.

| Μέγεθος εικόνας ταινίας | Μέσος ρυθμός μετάδοσης bit | Περιγραφή
| MP4 12M | 12 Mbps | Κάνει λήψη σε μέγεθος 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Κάνει λήψη σε μέγεθος 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Κάνει λήψη σε μέγεθος VGA

Παρατηρήσεις

- Παράγεται μια τηλεφωτογραφική εικόνα όταν επιλεγεί το μέγεθος εικόνων [MP4 3M].

- Όταν δημιουργείτε δίσκους AVCHD από ταινίες που εγγράφηκαν σε [AVC HD 24M (FX)], θα χρειαστεί κάποιος χρόνος επειδή πρέπει να γίνει μετατροπή της ποιότητας εικόνας. Για αποθήκευση των ταινιών [AVC HD 24M (FX)] χωρίς μετατροπή της ποιότητας εικόνας, χρησιμοποιήστε τους δίσκους Blu-ray.

Πίσω στην κορυφή