Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > ISO

## ISO

Προσαρμόζει την ευαισθησία φωτεινότητας όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε Λήψη με χειροκίνητη έκθεση, Αυτόματο πρόγραμμα ή [Προηγμένη λήψη αθλητικών] στην Επιλογή σκηνικού. Ρυθμίζει την ευαισθησία με τον τροχό ελέγχου σε λειτουργία λήψης με χειροκίνητη έκθεση. Σε λειτουργία ταινίας, το [ISO] είναι σταθερό σε [Αυτόματα]. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

1. MENU (ISO) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Ρυθμίζει την ευαισθησία ISO αυτόματα.
| /////// | Μπορείτε να μειώσετε το θόλωμα των εικόνων σε σκοτεινούς χώρους ή όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα αν αυξήσετε την ευαισθησία ISO (επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό). Ρυθμίσεις ISO υψηλότερες από [ISO6400] επιτυγχάνονται με τη χρήση τεχνολογίας καθαρής εικόνας και λήψη ριπής υπέρθεσης.

Προσαρμογή ευαισθησίας ISO (Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
Η ευαισθησία ISO είναι μια διαβάθμιση ταχύτητας για τα μέσα εγγραφής που ενσωματώνει έναν αισθητήρα εικόνας που λαμβάνει φως. Ακόμη κι όταν η έκθεση είναι η ίδια, οι εικόνες διαφέρουν ανάλογα με την ευαισθησία ISO.
Υψηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια φωτεινή εικόνα ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους ενώ αυξάνει την ταχύτητα κλείστρου για να μειωθεί η θολότητα.
Παρόλα αυτά, η εικόνα τείνει να βγαίνει συγκεχυμένη.
Χαμηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια πιο εξομαλυμένη εικόνα.
Παρόλα αυτά, όταν η έκθεση δεν είναι αρκετή, η εικόνα μπορεί να βγει πιο σκοτεινή.
Παρατήρηση

- Όταν το [ISO] είναι ρυθμισμένο σε [ISO6400] ή [ISO12800], χρειάζεται χρόνος για την εγγραφή εικόνας, επειδή η κάμερα υπερθέτει την εικόνα. Το φλας δεν λειτουργεί με αυτές τις ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή