Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση λειτουργίας ΕΓΓ > Βελτιωμένο αυτόματα

## Βελτιωμένο αυτόματα

Η κάμερα συνδυάζει την αναγνώριση σκηνικού με τεχνολογία εικόνων υψηλής ποιότητας για να κάνει αυτόματα λήψη εικόνων με τις βέλτιστες ρυθμίσεις.

1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στο (Βελτιωμένο αυτόματα).

1. Λήψη με το κουμπί κλείστρου.

Η κάμερα κάνει λήψη εικόνων με λειτουργία ριπής όταν απαιτείται και υπερθέτει τις πολλαπλές εικόνες. Με την υπέρθεση των εικόνων, η κάμερα καταγράφει μια εικόνα με λιγότερο θόλωμα και θόρυβο του θέματος.
Ποια είναι η μεταξύ της λειτουργίας βελτιωμένης αυτόματης προσαρμογής και της λειτουργίας ευφυούς αυτόματου;
Σε λειτουργία βελτιωμένης αυτόματης προσαρμογής, η κάμερα κάνει λήψη εικόνων με λειτουργία ριπής με βάση το σκηνικό που αναγνωρίστηκε, και μετά δημιουργεί μια σύνθεση των εικόνων ριπής (λήψη υπέρθεσης).
Η κάμερα διορθώνει αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό και μειώνει το θόρυβο με την υπέρθεση εικόνων. Έτσι προκύπτει εικόνα υψηλότερης ποιότητας σε σχέση με τη λειτουργία ευφυούς αυτόματου.
: Αναγνώριση σκηνικού
Νυχτερινό σκηνικό
Πορτραίτ. τη νύχτα
Οπίσθιος φωτισμός
Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.
Τοπία
Μάκρο
Πορτραίτο
Νήπιο
Φως προβολέα
Χαμηλό φως
Τρίποδο
Μετακίνηση
: Επεξεργασία υπέρθεσης
Ημίφως σε λήψεις με το χέρι
Μείωση θολώματος κίνησης
HDR διόρ. οπίσθ. φωτισμ.

- Η κάμερα επιλέγει αυτόματα μια λειτουργία υπέρθεσης με βάση το σκηνικό που αναγνωρίστηκε και μετά εμφανίζεται η ένδειξη (υπέρθεση) στην οθόνη.

Παρατηρήσεις

- Όταν η κάμερα κάνει υπέρθεση των εικόνων, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την εγγραφή μιας εικόνας.

- Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως νυχτερινά σκηνικά, ρυθμίστε το [Φλας] σε [Όχι] για την επίτευξη του βέλτιστου εφέ στις εικόνες με υπέρθεση.

Σχετικό θέμα
Αναγνώριση σκηνής
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή