Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > EV

## EV

Puede ajustar la exposición manualmente en pasos de 1/3 EV en un rango de –2,0 EV a +2,0 EV.

1. MENU (EV) ajuste EV deseado

Ajuste de la exposición para obtener imágenes de mejor apariencia
A: Sobreexposición (demasiada luz)
B: Exposición correcta
C: Subexposición (muy poca luz)

- Cuando la imagen tomada está sobreexpuesta, ajuste [EV] a menos.

- Cuando la imagen tomada está subexpuesta, ajuste [EV] a más.

Nota

- Si toma un motivo en condiciones de mucho brillo u oscuridad, o si utiliza el flash, el ajuste de la exposición podrá no ser efectivo.

Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio