Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Captura continua/Contador aut.

## Captura continua/Contador aut.

Toma automática con temporizador de autorretrato
Puede seleccionar Sencilla (una sola imagen), Captura continua o Variación como modo de toma.

1. Pulse / (Captura continua/Contador aut.) del anillo de control.

1. Seleccione el modo deseado con el anillo de control.

| (Captura única) | La cámara toma una sola imagen sin utilizar el autodisparador.
| (Captura continua) | La cámara toma hasta 10 fotogramas continuos en una ráfaga cuando mantiene pulsado el botón del disparador.
| (Variación) | La cámara toma una serie de 3 imágenes cada una con un ajuste diferente.
| (10 s (segundo)) | Ajusta el autodisparador a 10 s (segundo) de retardo. Cuando pulse el botón del disparador, la lámpara del autodisparador parpadeará, y sonará un pitido hasta que se accione el obturador. Para cancelar, pulse otra vez.
| (2 s (segundo)) | Ajusta el autodisparador a 2 s (segundo) de retardo.
| (Autorretrato Una persona) | Ajusta el autodisparador a temporizador de autorretrato. Cuando la cámara detecta el número especificado de caras, suena un pitido, y 2 s (segundo) después se acciona el obturador.
| (Autorretrato Dos personas)
| (Contad. automát.: Captura cont.) | La cámara toma 10 fotogramas seguidos 10 s (segundo) después de que usted pulsa el botón del disparador.
| (Contador automát. (Variación)) | La cámara comienza la toma con variación 10 s (segundo) después de que usted pulsa el botón del disparador.

Observaciones para evitar el desenfoque
Si sus manos o cuerpo se mueven mientras sujeta la cámara y pulsa el botón del disparador, se producirá “Movimiento de la cámara”.
El movimiento de la cámara ocurre con frecuencia en condiciones de poca luz o velocidad de obturación lenta, tales como las que se presentan en el modo (Retrato nocturno) o (Escena nocturna).
Para reducir el movimiento de la cámara, ajuste el autodisparador a 2 s (segundo) de retardo y mantenga los brazos contra sus costados una vez pulsado el botón del disparador.
Notas

- El [Flash] está ajustado a [Desactivar] en modo de toma continua o con variación.

- Cuando está seleccionado [Captura continua], [Enfoque], [Balance Blanco], y [EV] se ajustan para la primera imagen, y estos ajustes también se utilizan para las otras imágenes.

- Cuando el nivel de la batería sea bajo, o cuando se llene la memoria interna o una tarjeta de memoria, se detendrá la ráfaga.

- Durante la grabación en la memoria interna el tamaño de imagen estará ajustado a [VGA].

### Toma automática con temporizador de autorretrato

Oriente el objetivo hacia usted para que el número seleccionado de caras se refleje en la pantalla. El obturador se acciona automáticamente. No mueva la cámara después de sonar el pitido.

- También puede tomar una imagen pulsando el botón del disparador durante esta operación.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Intervalo de captura continua
Ajustes de Variación
Volver al principio