Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Taustan epätarkkuus

## Taustan epätarkkuus

Voit ottaa kuvan käyttäen kuvankäsittelyä niin, että tausta ja kohde erottuvat hyvin.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Taustan epätarkkuus).

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Taustan epäterävyyden intensiteetin säätövihjeitä

- Muuta taustan epätarkkuustehosteen voimakkuutta valitsemalla ennen kuvausta MENU [Epätarkkuustehoste] [Korkea], [Keskisuuri] tai [Matala].

Vihjeitä taustan epätarkennukseen

#### Kohteen ja taustan sijainti

Jos otetaan kuva, jossa kohde ja tausta ovat kaukana toisistaan, kuten kuvassa, tausta voi olla epäterävä. Kuvaa näytössä ilmoitetulla suositetulla kuvausetäisyydellä.
Kohde on riittävän kaukana taustasta
Kohde ja tausta ovat liian lähellä toisiaan

#### Zoomauskerroin ja kohteen sijainti

Kun kuvataan kukkaa tai pientä kohdetta läheltä, käännä W/T (zoom) -vipu W-puolelle. Kun kuvataan ihmisiä, siirry pienen matkan päähän kohteesta ja käännä W/T (zoom) -vipu T-puolelle.

- Jos haluat lukita tarkennuksen kohteeseen helpommin, käytä kameran seurantatarkennustoimintoa. [Tietoja]

Huomautuksia

- Pidä kuvattaessa kamera paikallaan tärinän vähentämiseksi.

- Jos tehokas epätarkkuus ei ole mahdollista, kokeile seuraavia vaiheita:

- Käännä zoomausvipua (W/T) T-suuntaan.

- Lähesty kohdetta, kunnes olet suositellulla kuvausetäisyydellä.

- Erota kohde taustasta.

- Kuvaa, kun kohteeseen on tarkennettu.

Liittyvä aihe
Epätarkkuustehoste
Seurantatarkennus
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös