Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Käsivalotus-kuvaus

## Käsivalotus-kuvaus

Voit kuvata käyttämällä suosikkivalotusta asettamalla valotusajan ja aukon arvon käsin.

1. Valitse tilapyörällä (Käsivalotus-kuvaus).

1. Valitse valotusaika, aukko (F-arvo) tai ISO-arvo painamalla säädinpyörässä . Asetuskohde vaihtuu aina, kun säädinpyörän keskiötä painetaan.

1. Valitse arvo kääntämällä säädinpyörää.

Säädinpyörä | Ominaisuus
| Liikkuvat kohteet
| Valotusajan, aukon (F-arvo) ja ISO-arvon asetukset

- Valitse valotusajaksi 1/1600–30 sekuntia.

- Kun zoom on täysin W-asennossa, voit valita aukoksi F3,3 tai F8,0 (kun käytetään sisäisen ND (Neutral Density) -suodattimen kanssa).
  Kun zoom on täysin T-asennossa, voit valita aukoksi F5,9 tai F14 (kun käytetään sisäisen ND (Neutral Density) -suodattimen kanssa).

1. Ota kuva painamalla suljinpainiketta.

Valotusajan ja aukon (F-arvon) asettaminen
Asetusten ja kameran arvioiman oikean valotuksen välinen ero näkyy EV-arvona näytössä.
A: Valotusaika/aukko (F-arvo)
B: EV-arvo

- 0 EV osoittaa arvoa, jota kamera pitää kaikkein sopivimpana.

- Jos valotusaika on yksi sekunti tai pidempi, valotusaika osoitetaan merkillä [”], esimerkiksi [1”].

- Kun valotusaikaa pidennetään, kannattaa käyttää jalustaa tärähdysten estämiseksi.

- Jos valotusaika ylittää tietyn ajan, NR hidas suljin -toiminto aktivoituu automaattisesti kuvan kohinan vähentämiseksi ja [NR] näkyy näytössä.

- Jos valitaan pitkiä valotusaikoja, tietojen käsittely kestää jonkin aikaa.

Huomaa

- Jos oikeaa valotusta ei saada omilla asetuksilla, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Tässä tilanteessa voidaan ottaa kuva, mutta valotuksen uudelleensäätöä suositellaan.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös