Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Jatkuva kuvaus/itselaukaisin

## Jatkuva kuvaus/itselaukaisin

Automaattinen kuvaus Omakuva-ajastin-toiminnon avulla
Voit valita kuvaustilaksi Yksi (yksittäiskuva)-, Jatkuva kuvaus- tai Haarukointi-tilan.

1. Paina säädinpyörässä / (Jatkuva kuvaus/itselaukaisin).

1. Valitse haluamasi tila säädinpyörällä.

| (Kertakuvaus) | Kamera ottaa yhden kuvan käyttämättä itselaukaisinta.
| (Jatkuva kuvaus) | Kamera ottaa enintään 10 peräkkäistä kuvaa yhtenä sarjana, kun suljinpainike pidetään painettuna.
| (Haarukointi) | Kamera ottaa 3 kuvaa käyttäen jokaisessa eri asetusta.
| (10 s) | Asettaa itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen. Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, kunnes suljin toimii. Peruuta painamalla uudestaan.
| (2 s) | Asettaa itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen.
| (Omakuva, yksi henkilö) | Asettaa itselaukaisimen Omakuva-ajastin-tilaan. Kun kamera tunnistaa määritetyn määrän kasvoja, kuuluu äänimerkki ja suljin toimii 2 sekuntia myöhemmin.
| (Omakuva, kaksi henkilöä)
| (Itselaukaisin: Jatkuva kuvaus) | Kamera ottaa 10 peräkkäistä kuvaa 10 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta.
| (Itselaukaisin (haarukointi)) | Kamera aloittaa haarukointikuvauksen 10 sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta.

Vihjeitä epäterävyyden välttämiseksi
Jos kätesi tai kehosi liikkuu, kun pitelet kameraa ja painat suljinpainiketta, kamera tärisee.
Kameran tärinää esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla kuvattaessa, kuten esimerkiksi (Yömuotokuva)- tai (Yövalotus) -tilassa.
Kameran tärinän vähentämiseksi aseta itselaukaisimeen 2 sekunnin viive ja tue käsivarret kylkiäsi vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.
Huomautuksia

- [Salamavalo]-asetuksena on [Pois] jatkuvassa tai haarukointikuvaustilassa.

- Jos valitaan [Jatkuva kuvaus], [Tarkennus], [Valkotasap.] ja [EV] säädetään ensimmäistä kuvaa varten, ja näitä asetuksia käytetään myös muissa kuvissa.

- Kun akun lataus on heikko tai sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.

- Sisäiseen muistiin tallennettaessa asetetaan kuvakooksi [VGA].

### Automaattinen kuvaus Omakuva-ajastin-toiminnon avulla

Suuntaa objektiivi itseäsi päin niin, että näytössä näkyy valittu määrä kasvoja. Suljin toimii automaattisesti. Älä siirrä kameraa äänimerkin kuulumisen jälkeen.

- Voit ottaa kuvan myös painamalla suljinpainiketta tämän toimenpiteen aikana.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Jatkuvan kuvauksen väli
Haarukointiasetukset
Takaisin ylös