Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > ISO

## ISO

Permet de régler la sensibilité lumineuse lorsque l’appareil est placé sur Prise de vue expo. manuelle, Programme Auto ou [Prise de vue avancée sport] en mode Sélection scène. Permet de régler la sensibilité à l’aide de la molette de commande en mode Prise de vue expo. manuelle. En mode Film, [ISO] est fixé à [Auto]. Vous ne pouvez pas changer les réglages.

1. MENU (ISO) le mode souhaité

| (Auto) | Règle automatiquement la sensibilité ISO.
| /////// | Vous pouvez réduire le flou de l’image dans des endroits sombres ou de sujets en mouvement en augmentant la sensibilité ISO (sélectionnez une valeur plus élevée). Des réglages ISO supérieurs à [ISO6400] sont obtenus en utilisant la technologie Image Claire et la prise de vue en rafale en superposition.

Réglage de la sensibilité ISO (Indice de lumination recommandé)
La sensibilité ISO est une mesure de vitesse pour support d’enregistrement qui incorpore un capteur d’image qui reçoit la lumière. Même lorsque l’exposition est identique, les images sont différentes selon la sensibilité ISO.
Sensibilité ISO élevée
Enregistre une image lumineuse même dans un endroit sombre en augmentant la vitesse d’obturation pour réduire le flou.
L’image tend, toutefois, à comporter du bruit.
Sensibilité ISO faible
Enregistre une image plus douce.
Toutefois, si l’exposition est insuffisante, l’image tend à devenir plus sombre.
Remarque

- Lorsque [ISO] est placé sur [ISO6400] ou [ISO12800], il faut un certain temps pour enregistrer une image car l’appareil superpose l’image. Le flash ne fonctionne pas avec ces réglages.

Rubrique associée
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut