Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Image fixe 3D

## Image fixe 3D

Prise de vue d’une image 3D. Les images enregistrées en utilisant les fonctions 3D peuvent être lues stéréoscopiquement sur un téléviseur 3D.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Prise de vue 3D).

1. (Image fixe 3D) de la molette de commande

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Conseils pour différentes prises de vue 3D
Outre [Image fixe 3D], cet appareil offre aussi d’autres modes pour créer des images stéréoscopiques, tels que [Panorama 3D par balayage] et [Balayage angles multiples].
Conseils pour la prise d’images 3D
Approchez d’un sujet, celui-ci et l’arrière-plan étant éloignés, comme représenté sur l’illustration.
Il se peut que l’effet 3D ne fonctionne pas efficacement lorsque la scène est trop sombre, le sujet est en mouvement ou que vous déplacez l’appareil après avoir réglé le verrouillage AE/AF.
Si vous prenez l’image dans un endroit sombre, il se peut que du bruit soit extrêmement visible.
Remarques

- Les tailles d’image disponibles sont [18M] et [16:9(13M)].

- Les images 3D sont affichées comme images fixes standard sur cet appareil.

- Les images 3D consistent en un fichier JPEG et un fichier MPO. Si l’un de ces fichiers est supprimé sur votre ordinateur, il se peut que l’appareil ne fonctionne pas correctement.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut