Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Prise d. v. continu/Retardateur

## Prise d. v. continu/Retardateur

Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait
Vous pouvez sélectionner Unique (une seule image), Prise de vue en continu ou Bracketing comme mode de prise de vue.

1. Appuyez sur / (Prise d. v. continu/Retardateur) de la molette de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la molette de commande.

| (Prise de vue unique) | L’appareil prend une seule image sans utiliser le retardateur.
| (Prise de vue en continu) | L’appareil prend jusqu’à 10 vues en continu en une rafale lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé.
| (Bracketing) | L’appareil prend une série de 3 images, chacune d’elles avec un réglage différent.
| (10 sec) | Règle le retardateur sur 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et un bip retentit jusqu’à ce que l’obturateur fonctionne. Pour annuler, appuyez à nouveau sur .
| (2 sec) | Règle le retardateur sur 2 secondes.
| (Autoportrait une personne) | Réglage du retardateur sur le Retardateur autoportrait. Lorsque l’appareil détecte le nombre de visages spécifié, un bip retentit et l’obturateur fonctionne 2 secondes plus tard.
| (Autoportrait deux personnes)
| (Retardateur : Prise d. v. continu) | L’appareil prend 10 vues en continu 10 secondes après que vous enfoncez le déclencheur.
| (Retardateur (Bracketing)) | L’appareil commence la prise de vue bracketing 10 secondes après que vous enfoncez le déclencheur.

Conseils pour éviter un flou
Si vos mains ou votre corps bougent pendant que vous tenez l’appareil et appuyez sur le déclencheur, un « tremblement de l’appareil » se produit.
Un tremblement de l’appareil se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d’obturation lente telles que celles en mode (Portrait de nuit) ou (Scène de nuit).
Pour réduire le tremblement de l’appareil, réglez le retardateur sur un délai de 2 secondes et tenez vos bras contre votre corps après avoir enfoncé le déclencheur.
Remarques

- [Flash] est placé sur [Désactivé] en mode Prise de vue en continu ou Bracketing.

- Lorsque [Prise de vue en continu] est sélectionné, [Mise au P], [Bal blanc], et [EV] sont ajustés pour la première image, et ces réglages sont aussi utilisés pour les autres images.

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, ou lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s’arrête.

- La taille d’image [VGA] sera réglée lors de l’enregistrement dans la mémoire interne.

### Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

Pointez l’objectif vers vous de sorte que le nombre de visages sélectionné soit reflété sur l’écran. L’obturateur fonctionne automatiquement. Ne bougez pas l’appareil après que le bip retentit.

- Vous pouvez aussi prendre une image en enfonçant le déclencheur pendant cette opération.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Interval. prise d. v. en continu
Réglages bracketing
Haut