Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje Načina snimanja > Snim. s ruč. određ. ekspozicije

## Snim. s ruč. određ. ekspozicije

Možete snimati pri svojoj omiljenoj ekspoziciji, ako ručno postavite vrijeme ekspozicije i otvor blende.

1. Namjestite birač moda na (Snim. s ruč. određ. ekspozicije).

1. Pritisnite na kotačiću za upravljanje kako biste odabrali duljinu ekspozicije, otvor blende (F vrijednost) ili ISO brzinu. Svaki put kad pritisnete središte kotačića za upravljanje, promijenit će se stavka koja se postavlja.

1. Okrećite kotačić za upravljanje kako biste odabrali vrijednost.

Kotačić za upravljanje | Značajka
| Stavke u pokretu
| Postavke duljine ekspozicije, otvora blende (F vrijednost) ili ISO osjetljivosti

- Odaberite vrijeme ekspozicije od 1/1600 sekunde do 30 sekundi.

- Kad se zum postavi sasvim na W, možete odabrati otvor blende od F3,3 ili F8,0 (kad se koristi s internim ND (Neutral Density) filtrom).
  Kad se zum postavi sasvim na T, možete odabrati otvor blende od F5,9 ili F14 (kad se koristi s internim ND (Neutral Density) filtrom).

1. Pritisnite okidač kako biste snimili sliku.

Postavljanje vremena ekspozicije i otvora blende (F vrijednost)
Razlika između postavki i točne ekspozicije koju izmjeri fotoaparat na zaslonu se prikazuje kao EV vrijednost.
A: Duljina ekspozicije/otvor blende (F vrijednost)
B: EV vrijednost

- 0EV je vrijednost koja se procjenjuje kao najprikladnija za fotoaparat.

- Kad je vrijeme ekspozicije jedna sekunda ili više, onda se ono označava s [”], primjerice, [1”].

- Kad je vrijeme ekspozicije dulje, preporuča se korištenje stativa kako bi se spriječili efekti vibracije.

- Kad je vrijeme ekspozicije dulje od određenog vremena, aktivira se funkcija smanjenja šuma kod dugog vremena ekspozicije kako bi se smanjio šum slike, a na zaslonu se prikazuje .

- Ako odaberete duga vremena ekspozicije, potrebno je više vremena za obradu podataka.

Napomena

- Ako se vašim postavkama ne dobije odgovarajuća ekspozicija, indikatori za postavljanje vrijednost na zaslonu će treperiti kad se okidač pritisne dopola. Možete snimati u ovim uvjetima, ali se preporuča ponovno podešavanje ekspozicije.

Povezana tema
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh