Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione > Visione dei fermi immagine > Visione dei fermi immagine

## Visione dei fermi immagine

1. Premere il tasto (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.

1. Selezionare un’immagine con la rotella di controllo.

Visione delle immagini scattate con una fotocamera diversa
Questa fotocamera crea un file di database di immagini sulla scheda memoria per registrare e riprodurre le immagini. Se la fotocamera rileva immagini non registrate nel file di database di immagini sulla scheda di memoria, si visualizzerà una schermata di registrazione con il messaggio “File trovati che non sono stati individ. Importa i file”. Per guardare le immagini non registrate, registrarle selezionando [OK].

- Per registrare le immagini usare una batteria sufficientemente carica. Se si usa una batteria con una carica quasi esaurita per registrare le immagini, potrebbe non essere possibile registrare tutti i dati o i dati potrebbero essere alterati se la carica della batteria si esaurisce.

Visione delle immagini verticali sul display a schermo completo (solo DSC-HX10V)
Se la fotocamera è ruotata, l’orientamento orizzontale o verticale dell’immagine è determinato e l’immagine in corso di riproduzione viene ruotata automaticamente.
Torna all’inizio