Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Ripresa con esposizione man.

## Ripresa con esposizione man.

È possibile riprendere con l’esposizione preferita impostando manualmente la velocità dell’otturatore e il valore di apertura.

1. Impostare la manopola del modo su (Ripresa con esposizione man.).

1. Premere sulla rotella di controllo per selezionare la velocità dell'otturatore, l'apertura (valore F) o la velocità ISO. Ad ogni pressione del centro della rotella di controllo, la voce da impostare cambierà.

1. Girare la rotella di controllo per selezionare un valore.

Rotella di controllo | Funzione
| Spostamento delle voci
| Impostazioni della velocità dell'otturatore, dell'apertura (valore F), della velocità ISO

- Selezionare una velocità dell’otturatore da 1/1600 di secondo a 30 secondi.

- Quando lo zoom è impostato completamente su W, è possibile selezionare un’apertura di F3,3 o F8,0 (quando si usa con il filtro interno ND (Densità neutra)) .
  Quando lo zoom è impostato completamente su T, è possibile selezionare un’apertura di F5,9 o F14 (quando si usa con il filtro interno ND (Densità neutra)).

1. Premere il pulsante di scatto per riprendere l’immagine.

Impostazione della velocità dell’otturatore e dell’apertura (valore F).
La differenza tra le impostazioni e l’esposizione corretta giudicata dalla fotocamera appare come un valore EV sullo schermo.
A: Velocità dell'otturatore/dell'apertura (valore F)
B: Valore EV

- 0EV è il valore giudicato come il più adatto dalla fotocamera.

- Quando la velocità dell’otturatore è un secondo o inferiore, la velocità dell’otturatore è indicata da [”], per esempio, [1”].

- Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, si consiglia di usare un treppiede per impedire gli effetti della vibrazione.

- Quando la velocità dell’otturatore rallenta rispetto ad una certa velocità, la funzione dell’otturatore lento NR si attiva automaticamente per ridurre i disturbi dell’immagine e appare sullo schermo.

- Se si selezionano le velocità dell’otturatore lente, ci vuole del tempo per elaborare i dati.

Nota

- Se non si ottiene l’esposizione appropriata con le proprie impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggeranno quando si preme a metà il pulsante di scatto. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo l’esposizione.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio