Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Qualità filmato/Dimensioni filmato

## Qualità filmato/Dimensioni filmato

Maggiore è la dimensione dell’immagine del filmato, superiore sarà la qualità dell’immagine. Maggiore è la quantità di dati usata al secondo (velocità di trasmissione media), superiore è la qualità dell’immagine.
Selezionare un formato di registrazione del filmato premendo MENU (Impostazioni) (Impostazioni Ripresa) [Formato del filmato] nel modo di ripresa. [Dettagli]
Se [Formato del filmato] è [AVCHD], selezionare la dimensione del filmato da [Qualità filmato] e se [Formato del filmato] è [MP4], selezionare da [Dimensioni filmato].

#### Qualità del filmato (formato di registrazione: AVCHD)

1. MENU [Qualità filmato] modo desiderato

I filmati ripresi con questa fotocamera vengono registrati nel formato AVCHD, a circa 60 campi/sec (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o 50 campi/sec (per le periferiche compatibili con 1080 50i), nel modo interlacciato, con l’audio Dolby Digital, in formato AVCHD.

| Qualità del filmato | Velocità di trasmissione media | Descrizione
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Riprende alla qualità massima di immagine della dimensione 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Riprende con una qualità alta dell’immagine del formato 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Riprende con una qualità standard dell’immagine del formato 1440×1080 (50i/60i)

#### Dimensione dell’immagine di filmato (formato di registrazione: MP4)

1. MENU [Dimensioni filmato] dimensione desiderata

I filmati ripresi con questa fotocamera vengono registrati nel formato MPEG-4, a circa 30 quadri/sec (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o a circa 25 quadri/sec (per le periferiche compatibili con 1080 50i), nel modo progressivo, con l’audio AAC, in formato mp4.

| Dimensione dell’immagine del filmato | Velocità di trasmissione media | Descrizione
| MP4 12M | 12 Mbps | Riprende nella dimensione 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Riprende nella dimensione 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Riprende nella dimensione VGA

Note

- Viene prodotta un’immagine telephoto quando si seleziona la dimensione dell’immagine [MP4 3M].

- Quando si creano i dischi AVCHD dai filmati registrati in [AVC HD 24M (FX)], ci vuole del tempo poiché la qualità di immagine deve essere convertita. Per salvare i filmati [AVC HD 24M (FX)] senza convertire la qualità dell’immagine, usare i dischi Blu-ray.

Torna all’inizio