Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Dim. fermo imm(Dual Rec)

## Dim. fermo imm(Dual Rec)

Imposta la dimensione dei fermi immagine ripresi durante la registrazione di un filmato.

- È possibile riprendere fino a 10 fermi immagine durante la registrazione di un filmato.

1. MENU (Dim. fermo imm(Dual Rec)) dimensione desiderata

### Quando [Dimensioni filmato] è impostata su un’opzione diversa da [VGA]

| 16:9(Livello 13M) | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3+
| 16:9(3M) | Per la visione su un televisore ad alta definizione

### Quando [Dimensioni filmato] è impostato su [VGA]

| Livello 10M | Per le stampe fino ad A3
| 2M | Per le stampe fino a 10×15 cm o 13×18 cm.

Argomento collegato
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio