Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > Seria zdjęć/ Samowyzwalacz

## Seria zdjęć/ Samowyzwalacz

Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem w funkcji autoportretu
Jako tryb fotografowania możesz wybrać Jedno (pojedyncze zdjęcie), Zdjęcia seryjne lub Bracketing.

1. Naciśnij / (Seria zdjęć/ Samowyzwalacz) na pokrętle sterowania.

1. Wybierz żądany tryb przy użyciu pokrętła sterowania.

| (Zdjęcia pojedyncze) | Aparat wykonuje jedno zdjęcie bez samowyzwalacza.
| (Zdjęcia seryjne) | Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat wykonuje w sposób ciągły do 10 klatek w jednej serii.
| (Bracketing) | Aparat wykonuje serię trzech zdjęć, każde z innymi ustawieniami.
| (10 s) | Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz. Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki. Aby anulować, naciśnij ponownie .
| (2 s) | Nastawia 2-sekundowy samowyzwalacz.
| (Autoportret z 1 osobą) | Nastawia samowyzwalacz na autoportret. Gdy aparat wykryje określoną liczbę twarzy, słychać sygnał dźwiękowy i spust migawki uruchomi się 2 sekundy później.
| (Autoportret z 2 osobami)
| (Samowyzwalacz: Zdjęcia seryjne) | Gdy naciśniesz przycisk migawki, aparat wykona 10 zdjęć jedno po drugim w odstępach co 10 sekund.
| (Samowyzwalacz (Bracketing)) | Aparat rozpocznie bracketing po 10 sekundach od naciśnięcia przycisku wyłączenia.

Jak uniknąć rozmazania
Jeżeli ręce lub ciało poruszą się gdy trzymasz aparat i naciskasz spust migawki, wystąpią „Drgania aparatu”.
Poruszenie aparatem widoczne jest często przy niewystarczającym oświetleniu lub długim otwarciu migawki, tak jak to ma miejsce w trybie (Nocny portret) lub (Nocny widok).
Aby wyeliminować występowanie poruszonych zdjęć należy ustawić dwusekundowe opóźnienie i unieruchomić aparat, mocno przyciskając ramiona do boków po naciśnięciu przycisku migawki.
Uwagi

- Opcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Wyłącz] w trybie zdjęć seryjnych lub bracketingu.

- Gdy zostanie wybrana opcja [Zdjęcia seryjne], ustawienia [Ostrość], [Balans bieli] oraz [EV] są ustalane dla pierwszego zdjęcia i wykorzystywane przy następnych zdjęciach.

- Seria zatrzymuje się, gdy poziom energii akumulatora jest niski lub gdy pamięć wewnętrzna lub karta pamięci jest pełna.

- Przy zapisie w pamięci wewnętrznej zostanie ustawiony rozmiar obrazu [VGA].

### Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem w funkcji autoportretu

Skieruj obiektyw w swoją stronę tak, aby odpowiednie osoby znalazły się na zdjęciu. Migawka włączy się automatycznie. Nie poruszaj aparatem po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

- Można także nagrać obraz, naciskając spust migawki w czasie tej operacji.

Podobny temat
Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC
Interwał serii zdjęć
Ustawienia bracketingu
Powrót do początku